"СОГЛАСОВАНО"		"УТВЕРЖДАЮ"	
		Директор МКУ "Городское хозяйство" 	
				С.О.Андреев	
Наименование программного продукта	SmetaWIZARD	
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Приказ Министерства строительства; архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 21.02.2023 № 414	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		
Наименование субъекта Российской Федерации	53. Новгородская область	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 38	
(наименование стройки)	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 38	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №	ЛС-01		
на капитальный ремонт фасада	
(наименование работ и затрат)	
Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание	дефектная ведомость	
	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен в текущем уровне цен	1 квартал 2024 г.		
Сметная стоимость	4 422,84	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	1 106,18	тыс. руб.	
   в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	20,64	тыс. руб.	
   строительных работ	4 422,84	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	3 679,8583812	чел.-ч	
   монтажных работ	0	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	70,6552294	чел.-ч	
   оборудования	0	тыс. руб.				
   прочих затрат	0	тыс. руб.				
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 1. Окна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСН46-04-012-01
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
Примечание: 1.1 / 0,0682	100 м2	0,0682		0,0682						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			11,279598					3 027,33	
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч	165,39		11,279598			268,39		3 027,33	
	2	ЭМ									26,79	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,527868					149,2	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	7,74		0,527868	37,32	1,36	50,76		26,79	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	7,74		0,527868			282,64		149,2	
		Итого прямые затраты									3 203,32	
		ФОТ									3 176,53	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91%		91%					2 890,64	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52%		52%					1 651,8	
		Всего по позиции							113 574,19		7 745,76	
2	ГЭСН10-01-034-01
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2
Примечание: 1.2 / 0,0112	100 м2	0,0112		0,0112						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,1557256					624,64	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	167,37	1,15	2,1557256			289,76		624,64	
	2	ЭМ									26,43	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,07056					21,57	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	3,28	1,25	0,04592			548,43		25,18	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	3,28	1,25	0,04592			318,26		14,61	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	1,76	1,25	0,02464	37,32	1,36	50,76		1,25	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	1,76	1,25	0,02464			282,64		6,96	
	4	М									536,99	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч	11,44		0,128128			6,88		0,88	
	[11.3.03.15-0021]
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт	8		0,0896	749,04	1,14	853,91		76,51	
	[01.7.06.02-0001]
	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм
	м	418		4,6816	24,39	1,47	35,85		167,84	
	[01.7.14.01-0002]
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт	69		0,7728	241,35	1,07	258,24		199,57	
	[01.7.06.11-0001]
	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм
	10 м	21,4		0,23968	158,82	1,47	233,47		55,96	
	[01.7.15.07-0005]
	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм
	10 шт	30,6		0,34272	92,73	1,14	105,71		36,23	
		Итого прямые затраты									1 209,63	
2.1	[11.3.02.02-0008]
	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, глухой, площадь от 1,01 до 1,5 м2
	м2	100		1,12	3 005,47	1,28	3 847		4 308,64	
		ФОТ									646,21	
	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%					628,12	
	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%					302,1	
		Всего по позиции							575 758,04		6 448,49	
3	ГЭСН10-01-034-05
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
Примечание: 1.3 / 0,057	100 м2	0,057		0,057						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			12,2939025					3 562,28	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	187,55	1,15	12,2939025			289,76		3 562,28	
	2	ЭМ									134,54	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,3591					109,82	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	3,28	1,25	0,2337			548,43		128,17	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	3,28	1,25	0,2337			318,26		74,38	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	1,76	1,25	0,1254	37,32	1,36	50,76		6,37	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	1,76	1,25	0,1254			282,64		35,44	
	4	М									2 908,79	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч	22,89		1,30473			6,88		8,98	
	[11.3.03.15-0021]
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт	8		0,456	749,04	1,14	853,91		389,38	
	[01.7.06.02-0001]
	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм
	м	418		23,826	24,39	1,47	35,85		854,16	
	[01.7.14.01-0002]
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт	69		3,933	241,35	1,07	258,24		1 015,66	
	[01.7.06.11-0001]
	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм
	10 м	20,7		1,1799	158,82	1,47	233,47		275,47	
	[01.7.15.07-0005]
	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм
	10 шт	60,6		3,4542	92,73	1,14	105,71		365,14	
		Итого прямые затраты									6 715,43	
3.1	[11.3.02.01-0026]
	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 2,51 до 3 м2
	м2	100		5,7	3 447,72	1,28	4 413,08		25 154,56	
		ФОТ									3 672,1	
	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%					3 569,28	
	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%					1 716,71	
		Всего по позиции							651 859,3		37 155,98	
4	ГЭСН10-01-035-01
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
Примечание: 1.4 / 0,028	100 м	0,028		0,028						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,625968					176,92	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	19,44	1,15	0,625968			282,64		176,92	
	2	ЭМ									2,76	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0063					1,96	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,14	1,25	0,0049			548,43		2,69	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,14	1,25	0,0049			318,26		1,56	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,04	1,25	0,0014	37,32	1,36	50,76		0,07	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,04	1,25	0,0014			282,64		0,4	
	4	М									402,58	
	[11.3.03.15-0021]
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт	4		0,112	749,04	1,14	853,91		95,64	
	[01.7.14.01-0002]
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт	42,45		1,1886	241,35	1,07	258,24		306,94	
		Итого прямые затраты									584,22	
4.1	[11.3.03.14-1000]
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт	14,285714		0,4	326,12	1,14	371,78		148,71	
4.2	[11.3.03.01-0005]
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 300 мм
	м	100		2,8	240,47	1,28	307,8		861,84	
		ФОТ									178,88	
	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%					173,87	
	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%					83,63	
		Всего по позиции							66 152,5		1 852,27	
5	ГЭСН15-02-019-05
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских
Примечание: 1.5 / 0,047	100 м2	0,047		0,047						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,5223635					1 278,2	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	83,67	1,15	4,5223635			282,64		1 278,2	
	2	ЭМ									2,99	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,078725					22,35	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,02	1,25	0,001175			1 642,67		1,93	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,02	1,25	0,001175			365,77		0,43	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,3	1,25	0,017625	37,32	1,36	50,76		0,89	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,3	1,25	0,017625			282,64		4,98	
	[91.07.08-024]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч	1,02	1,25	0,059925	2,31	1,2	2,77		0,17	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	1,02	1,25	0,059925			282,64		16,94	
	4	М									0,72	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,74		0,03478	35,71	0,58	20,71		0,72	
		Итого прямые затраты									1 304,26	
5.1	[04.3.02.05-0004]
	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение
	т	1,23		0,05781	12 024,05	1,24	14 909,82		861,94	
5.2	[14.4.01.02-0012]
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг	11		0,517	68,29	1,42	96,97		50,13	
		ФОТ									1 300,55	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					1 170,5	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					541,68	
		Всего по позиции							83 585,32		3 928,51	
6	ГЭСН15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
Примечание: 1.6 / 0,047	100 м2	0,047		0,047						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,10795					625,83	
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч	39	1,15	2,10795			296,89		625,83	
	2	ЭМ									4,89	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0099875					3,13	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,15	1,25	0,0088125			548,43		4,83	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,15	1,25	0,0088125			318,26		2,8	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,02	1,25	0,001175	37,32	1,36	50,76		0,06	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,02	1,25	0,001175			282,64		0,33	
	4	М									113,03	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,31		0,01457	56,11	1,62	90,9		1,32	
	[14.5.11.01-0001]
	Шпатлевка клеевая
	т	0,051		0,002397	25 237,94	1,42	35 837,87		85,9	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	0,84		0,03948	531,44	1,23	653,67		25,81	
		Итого прямые затраты									746,88	
6.1	[14.3.02.01-0111]
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	т	0,063		0,002961	52 265,82	1,79	93 555,82		277,02	
		ФОТ									628,96	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					566,06	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					261,96	
		Всего по позиции							39 402,55		1 851,92	
		Итого прямые затраты по разделу 1. Окна			45 426,58	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			9 295,2	
		   эксплуатация машин и механизмов			198,4	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			308,03	
		   материальные ресурсы			35 624,95	
		   перевозка			0	
		Итого ФОТ (справочно)			9 603,23	
		Итого накладные расходы			8 998,47	
		Итого сметная прибыль			4 557,88	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 1. Окна			58 982,93	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
		   затраты труда рабочих			32,9855076	
		   затраты труда машинистов			1,0525405	
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 2. Крыльцо (2 шт.), Козырьки над подъездами (2 шт.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	ГЭСН46-04-001-03
	Разборка: железобетонного крыльца
Примечание: 2.1 / 0,6	м3	0,6		0,6						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			9,1908					2 761,38	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч	13,32	1,15	9,1908			300,45		2 761,38	
	2	ЭМ									517,52	
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч	11,26	1,15	7,7694			2,44		18,96	
	[91.17.04-042]
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч	2,44	1,15	1,6836	4,35	1,23	5,35		9,01	
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч	5,63	1,15	3,8847			126,02		489,55	
	4	М									203,01	
	[01.3.02.08-0001]
	Кислород газообразный технический
	м3	2		1,2	114,64	0,97	111,2		133,44	
	[01.3.02.03-0001]
	Ацетилен газообразный технический
	м3	0,26		0,156	340,41	1,31	445,94		69,57	
		Итого прямые затраты									3 481,91	
7.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	2,5		1,5			0		0	
		ФОТ									2 761,38	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91%		91%					2 512,86	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52%		52%					1 435,92	
		Всего по позиции							12 384,48		7 430,69	
8	ГЭСН01-02-057-02
	Разработка грунта вручную  без креплений с откосами, группа грунтов: 2
Примечание: 2.2 / 0,004	100 м3	0,004		0,004						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,81466					210,91	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	154	1,3225	0,81466			258,89		210,91	
		Итого прямые затраты									210,91	
		ФОТ									210,91	
	Пр/812-001.2-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89%	0,9	80,1%					168,94	
	Пр/774-001.2; Приказ N 774/пр, п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40%	0,85	34%					71,71	
		Всего по позиции							112 890		451,56	
9	ГЭСН08-01-002-01
	Устройство основания песчаного толщ.100мм
Примечание: 2.3 / 0,192	м3	0,192		0,192						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,1980576					52,22	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч	0,78	1,3225	0,1980576			263,64		52,22	
	2	ЭМ									24,78	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,01932					7,07	
	91.06.05-057
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т
	маш.-ч	0,07	1,4375	0,01932			1 214,19		23,46	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,07	1,4375	0,01932			365,77		7,07	
	91.08.09-024
	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора
	маш.-ч	0,36	1,4375	0,09936			13,29		1,32	
	4	М									0,6	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,15		0,0288	35,71	0,58	20,71		0,6	
		Итого прямые затраты									84,67	
9.1	[02.3.01.02-1104]
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3	1,1		0,2112	573,7	1,01	579,44		122,38	
		ФОТ									59,29	
	Пр/812-008.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%					58,7	
	Пр/774-008.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%					34,77	
		Всего по позиции							1 565,21		300,52	
10	ГЭСН08-01-002-02
	Устройство основания щебеночного толщ.100мм
Примечание: 2.4 / 0,192	м3	0,192		0,192						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,215832					56,9	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч	0,85	1,3225	0,215832			263,64		56,9	
	2	ЭМ									24,93	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,01932					7,07	
	91.06.05-057
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т
	маш.-ч	0,07	1,4375	0,01932			1 214,19		23,46	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,07	1,4375	0,01932			365,77		7,07	
	91.08.09-024
	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора
	маш.-ч	0,4	1,4375	0,1104			13,29		1,47	
	4	М									0,6	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,15		0,0288	35,71	0,58	20,71		0,6	
		Итого прямые затраты									89,5	
10.1	02.2.05.04-2024
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм
	м3	1,15		0,2208			1 902,59		420,09	
		ФОТ									63,97	
	Пр/812-008.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%					63,33	
	Пр/774-008.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%					37,52	
		Всего по позиции							3 179,38		610,44	
11	ГЭСН06-01-001-16
	Устройство крыльца железобетонного толщ.300мм
Примечание: 2.5 / 0,006	100 м3	0,006		0,006						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,420365					401,45	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	179	1,3225	1,420365			282,64		401,45	
	2	ЭМ									199,58	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,2463301					103,91	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	1,35	1,4375	0,0116438			548,43		6,39	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	1,35	1,4375	0,0116438			318,26		3,71	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч	0,9	1,4375	0,0077625			1 484,25		11,52	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,9	1,4375	0,0077625			427,52		3,32	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,25	1,4375	0,0021563			1 642,67		3,54	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,25	1,4375	0,0021563			365,77		0,79	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч	4,3	1,4375	0,0370875			21,94		0,81	
	[91.07.04-001]
	Вибраторы глубинные
	маш.-ч	9	1,4375	0,077625	10,37	1,23	12,76		0,99	
	[91.05.01-017]
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч	26,06	1,4375	0,2247675	622,62	1,26	784,5		176,33	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	26,06	1,4375	0,2247675			427,52		96,09	
	4	М									14,33	
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т	0,002		0,000012	70 296,2	1,14	80 137,67		0,96	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,73		0,00438	35,71	0,58	20,71		0,09	
	[08.3.03.06-0002]
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т	0,0102		0,0000612	60 258,2	1,09	65 681,44		4,02	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг	5		0,03	155,63	0,95	147,85		4,44	
	[11.1.03.06-0079]
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III
	м3	0,04		0,00024	5 764,42	1,29	7 436,1		1,78	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч	0,24		0,00144			6,88		0,01	
	[03.1.02.03-0011]
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т	0,01		0,00006	5 275,05	1,26	6 646,56		0,4	
	[01.7.07.12-0024]
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2	30		0,18	12,83	1,14	14,63		2,63	
		Итого прямые затраты									719,27	
11.1	11.1.03.06-0115
	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I
	м3	3,6		0,0216			19 545,12		422,17	
11.2	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3	101,5		0,609			5 967,31		3 634,09	
11.3	[08.1.02.17-0099]
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 150х200 мм
	м2	640		3,84	87,78	1,23	107,97		414,6	
		ФОТ									505,36	
	Пр/611-006.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102%	0,9	91,8%					463,92	
	Пр/774-006.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58%	0,85	49,3%					249,14	
		Всего по позиции							983 865		5 903,19	
12	ГЭСН46-04-008-02
	Разборка козырьков
Примечание: 2.6 / 0,06	100 м2	0,06		0,06						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,59202					153,27	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	8,58	1,15	0,59202			258,89		153,27	
	2	ЭМ									1,91	
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч	1,88	1,15	0,12972			14,7		1,91	
		Итого прямые затраты									155,18	
		ФОТ									153,27	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91%		91%					139,48	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52%		52%					79,7	
		Всего по позиции							6 239,33		374,36	
13	ГЭСН12-01-045-01
	Устройство козырьков на металлических кронштейнах с покрытием кровельной сталью
Примечание: 2.7 / 0,06	100 м2	0,06		0,06						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			29,8356					8 078,29	
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч	376	1,3225	29,8356			270,76		8 078,29	
	4	М									3 976,16	
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т	0,013		0,00078	70 296,2	1,14	80 137,67		62,51	
	[14.5.04.03-0004]
	Мастика герметизирующая нетвердеющая морозостойкая строительная из синтетического каучука, наполнителей, пластификатора и добавок
	т	0,005		0,0003	58 373,33	1,75	102 153,33		30,65	
	[11.1.03.01-0062]
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II
	м3	0,3		0,018	16 496,03	0,89	14 681,47		264,27	
	[11.1.01.04-0024]
	Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород, толщина 27 мм, ширина без гребня 100-140 мм
	м3	2,3		0,138	23 838,77	1,1	26 222,65		3 618,73	
		Итого прямые затраты									12 054,45	
13.1	[07.2.07.12-0011]
	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
	т	0,966666		0,058	105 278,81	1,14	120 017,84		6 961,03	
13.2	[08.3.09.02-0001]
	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н35-1000-0,5
	м2	110		6,6	772,44	0,89	687,47		4 537,3	
		ФОТ									8 078,29	
	Пр/812-012.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Кровли	%	109%	0,9	98,1%					7 924,8	
	Пр/774-012.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Кровли	%	57%	0,85	48,45%					3 913,93	
		Всего по позиции							589 858,5		35 391,51	
		Итого прямые затраты по разделу 2. Крыльцо (2 шт.), Козырьки над подъездами (2 шт.)			33 307,55	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			11 714,42	
		   эксплуатация машин и механизмов			768,72	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			118,05	
		   материальные ресурсы			20 706,36	
		   перевозка			0	
		Итого ФОТ (справочно)			11 832,47	
		Итого накладные расходы			11 332,03	
		Итого сметная прибыль			5 822,69	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 2. Крыльцо (2 шт.), Козырьки над подъездами (2 шт.)			50 462,27	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
		   затраты труда рабочих			42,2673346	
		   затраты труда машинистов			0,2849701	
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 3. Фасад	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14	ГЭСНр61-02-004-03
	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм
Примечание: 3.1 / 3,884	100 м2	3,884		3,884						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1 242,60812					373 341,61	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч	278,2	1,15	1 242,60812			300,45		373 341,61	
	2	ЭМ									7 985,81	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			11,791824					3 752,87	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	2,64	1,15	11,791824			672,87		7 934,36	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	2,64	1,15	11,791824			318,26		3 752,87	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	1,36	1,15	6,074576	6,62	1,28	8,47		51,45	
	4	М									71 336,21	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		1,3594	35,71	0,58	20,71		28,15	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	4,4		17,0896	3 392,36	1,23	4 172,6		71 308,06	
		Итого прямые затраты									456 416,5	
14.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	9,7		37,6748			0		0	
		ФОТ									377 094,48	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					335 614,09	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					165 921,57	
		Всего по позиции							246 640,62		957 952,16	
15	ГЭСНр53-01-015-01
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
Примечание: 3.2 / 0,01	м3	0,01		0,01						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,406985					108,26	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч	35,39	1,15	0,406985			266,01		108,26	
	2	ЭМ									3,54	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,004945					1,73	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч	0,2	1,15	0,0023			1 484,25		3,41	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,2	1,15	0,0023			427,52		0,98	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,23	1,15	0,002645	37,32	1,36	50,76		0,13	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,23	1,15	0,002645			282,64		0,75	
	4	М									12,02	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,044		0,00044	35,71	0,58	20,71		0,01	
	[04.3.01.12-0003]
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50
	м3	0,253		0,00253	3 859,62	1,23	4 747,33		12,01	
		Итого прямые затраты									125,55	
15.1	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150
	1000 шт	0,402		0,00402			15 496,86		62,3	
15.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,23		0,0023			0		0	
		ФОТ									109,99	
	Пр/812-087.0-1	НР Стены при ремонте	%	92%		92%					101,19	
	Пр/774-087.0	СП Стены при ремонте	%	52%		52%					57,19	
		Всего по позиции							34 623		346,23	
16	ГЭСНр61-02-001-03
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (30мм)- цоколь
Примечание: 3.3 / 0,328	100 м2	0,328		0,328						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			64,57664					18 711,73	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	171,2	1,15	64,57664			289,76		18 711,73	
	2	ЭМ									337,29	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,497904					158,46	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	1,32	1,15	0,497904			672,87		335,02	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	1,32	1,15	0,497904			318,26		158,46	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,71	1,15	0,267812	6,62	1,28	8,47		2,27	
	4	М									3 013,33	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,1148	35,71	0,58	20,71		2,38	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	2,2		0,7216	3 392,36	1,23	4 172,6		3 010,95	
		Итого прямые затраты									22 220,81	
16.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,84		1,58752			0		0	
		ФОТ									18 870,19	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					16 794,47	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					8 302,88	
		Всего по позиции							144 262,68		47 318,16	
17	ГЭСНр61-02-001-04
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-03
	100 м2	0,328		0,328						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			12,138296					3 517,19	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	32,18	1,15	12,138296			289,76		3 517,19	
	2	ЭМ									168,66	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,248952					79,23	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	0,66	1,15	0,248952			672,87		167,51	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,66	1,15	0,248952			318,26		79,23	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,36	1,15	0,135792	6,62	1,28	8,47		1,15	
	4	М									1 505,47	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	1,1		0,3608	3 392,36	1,23	4 172,6		1 505,47	
		Итого прямые затраты									5 270,55	
17.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	2,42		0,79376			0		0	
		ФОТ									3 596,42	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					3 200,81	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					1 582,42	
		Всего по позиции							30 651,77		10 053,78	
18	ГЭСНр61-04-003-01
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
V=0,328+3,884	100 м2	4,212		4,212						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			395,25408					102 327,33	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	81,6	1,15	395,25408			258,89		102 327,33	
	2	ЭМ									349,44	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,629694					200,41	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,13	1,15	0,629694			548,43		345,34	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,13	1,15	0,629694			318,26		200,41	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,1	1,15	0,48438	6,62	1,28	8,47		4,1	
	4	М									206 922,58	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,18		0,75816	35,71	0,58	20,71		15,7	
	[08.1.02.17-0161]
	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм
	м2	110		463,32	353,61	1,23	434,94		201 516,4	
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т	0,25		1,053	4 338,27	1,18	5 119,16		5 390,48	
		Итого прямые затраты									309 799,76	
		ФОТ									102 527,74	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					91 249,69	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					45 112,21	
		Всего по позиции							105 926,32		446 161,66	
19	ГЭСНр61-03-004-01
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов
Примечание: 3.4 / 0,1368	100 м2	0,1368		0,1368						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			50,877288					15 648,84	
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч	323,4	1,15	50,877288			307,58		15 648,84	
	2	ЭМ									281,27	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,4153248					132,18	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	2,64	1,15	0,4153248			672,87		279,46	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	2,64	1,15	0,4153248			318,26		132,18	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	1,36	1,15	0,2139552	6,62	1,28	8,47		1,81	
	4	М									2 512,56	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,04788	35,71	0,58	20,71		0,99	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	4,4		0,60192	3 392,36	1,23	4 172,6		2 511,57	
		Итого прямые затраты									18 574,85	
19.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	9,68		1,324224			0		0	
		ФОТ									15 781,02	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					14 045,11	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					6 943,65	
		Всего по позиции							289 207,68		39 563,61	
20	ГЭСН46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2	0,02		0,02						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,52486					135,88	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	22,82	1,15	0,52486			258,89		135,88	
		Итого прямые затраты									135,88	
20.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,6		0,092			0		0	
		ФОТ									135,88	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91%		91%					123,65	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52%		52%					70,66	
		Всего по позиции							16 509,5		330,19	
21	ГЭСН15-02-036-01
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен  (балкон)
Примечание: 3.5 / 0,02	100 м2	0,02		0,02						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,04175					924,72	
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч	115	1,3225	3,04175			304,01		924,72	
	2	ЭМ									8,51	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0414					12,03	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,14	1,4375	0,004025			1 642,67		6,61	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,14	1,4375	0,004025			365,77		1,47	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	1,3	1,4375	0,037375	37,32	1,36	50,76		1,9	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	1,3	1,4375	0,037375			282,64		10,56	
	4	М									1 231,79	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,01		0,0002	35,71	0,58	20,71		0	
	[03.2.01.01-0001]
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)
	т	0,013		0,00026	4 800,85	1,45	6 961,23		1,81	
	[01.7.07.29-0111]
	Пакля смоляная пропитанная
	кг	12		0,24	92,95	1,23	114,33		27,44	
	[08.1.02.17-0161]
	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм
	м2	108		2,16	353,61	1,23	434,94		939,47	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	3,1		0,062	3 392,36	1,23	4 172,6		258,7	
	[01.7.15.06-0121]
	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм
	т	0,0025		0,00005	76 630,4	1,14	87 358,66		4,37	
		Итого прямые затраты									2 177,05	
		ФОТ									936,75	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					843,08	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					390,16	
		Всего по позиции							170 514,5		3 410,29	
22	ГЭСНр61-03-006-05
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг и карнизов по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте свыше 1 до 5 м2: с земли и лесов
Примечание: 3.6 / 0,123	100 м2	0,123		0,123						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			57,188235					19 287,3	
	1-100-44
	Средний разряд работы 4,4
	чел.-ч	404,3	1,15	57,188235			337,26		19 287,3	
	2	ЭМ									333,12	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,495075					157,56	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	3,5	1,15	0,495075			672,87		333,12	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	3,5	1,15	0,495075			318,26		157,56	
	4	М									2 977,62	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,04305	35,71	0,58	20,71		0,89	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	5,8		0,7134	3 392,36	1,23	4 172,6		2 976,73	
		Итого прямые затраты									22 755,6	
22.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	12,8		1,5744			0		0	
		ФОТ									19 444,86	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					17 305,93	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					8 555,74	
		Всего по позиции							395 262,36		48 617,27	
23	ГЭСНр61-02-008-01
	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (шпаклевка)
Примечание: 3.7 / 7,2425	100 м2	7,2425		7,2425						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			523,9695263					184 180,53	
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч	62,91	1,15	523,9695263			351,51		184 180,53	
	2	ЭМ									371,1	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			51,7223138					14 618,79	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,57	1,15	4,7474588	37,32	1,36	50,76		240,98	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,57	1,15	4,7474588			282,64		1 341,82	
	[91.07.08-024]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч	5,64	1,15	46,974855	2,31	1,2	2,77		130,12	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	5,64	1,15	46,974855			282,64		13 276,97	
	4	М									38 971,39	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,41		2,969425	35,71	0,58	20,71		61,5	
	[14.2.06.06-0011]
	Латекс СКС-65 ГП
	т	0,01		0,072425	215 084,63	1,89	406 509,95		29 441,48	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	2		14,485	531,44	1,23	653,67		9 468,41	
		Итого прямые затраты									238 141,81	
23.1	[04.3.02.09-3278]
	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций
	кг	360		2 607,3	48,81	1,47	71,75		187 073,78	
		ФОТ									198 799,32	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					176 931,39	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					87 471,7	
		Всего по позиции							95 218,32		689 618,68	
24	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
Примечание: 3.8 / 11,71	100 м2	11,71		11,71						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			72,0121088					22 918,57	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч	4,65	1,3225	72,0121088			318,26		22 918,57	
	2	ЭМ									100,86	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,3366626					101,15	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,1683313			548,43		92,32	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,1683313			318,26		53,57	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,1683313	37,32	1,36	50,76		8,54	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,1683313			282,64		47,58	
	4	М									106,44	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		1,171	56,11	1,62	90,9		106,44	
		Итого прямые затраты									23 227,02	
24.1	[14.3.01.01-1002]
	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок
	т	0,0103		0,120613	60 840,08	1,19	72 399,7		8 732,35	
		ФОТ									23 019,72	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					20 717,75	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					9 587,71	
		Всего по позиции							5 317,24		62 264,83	
25	ГЭСН15-04-027-05
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 
Примечание: 3.9 / 4,47	100 м2	4,47		4,47						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			64,4361675					20 278,06	
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч	10,9	1,3225	64,4361675			314,7		20 278,06	
	2	ЭМ									108,98	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,2570251					79,51	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,03	1,4375	0,1927688			548,43		105,72	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,03	1,4375	0,1927688			318,26		61,35	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0642563	37,32	1,36	50,76		3,26	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0642563			282,64		18,16	
	4	М									89 890,73	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,15		0,6705	56,11	1,62	90,9		60,95	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	4,4		19,668	531,44	1,23	653,67		12 856,38	
	[04.3.02.09-3278]
	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе фасадные
	кг	240		1 072,8	48,81	1,47	71,75		76 973,4	
		Итого прямые затраты									110 357,28	
		ФОТ									20 357,57	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					18 321,81	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					8 478,93	
		Всего по позиции							30 684,12		137 158,02	
26	ГЭСН13-03-001-03
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, первый слой- цоколь
Примечание: 3.10 / 0,82	100 м2	0,82		0,82						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,63914					2 035,84	
	1-100-49
	Средний разряд работы 4,9
	чел.-ч	5,2	1,3225	5,63914			361,02		2 035,84	
	2	ЭМ									36,96	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,023575					8,06	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0117875			548,43		6,46	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0117875			318,26		3,75	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0117875			1 642,67		19,36	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0117875			365,77		4,31	
	[91.21.01-012]
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч	1,4	1,4375	1,65025	5,67	1,18	6,69		11,04	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0117875	6,62	1,28	8,47		0,1	
	4	М									1 129,44	
	[14.5.09.11-0102]
	Уайт-спирит
	кг	1,95		1,599	60,6	1,18	71,51		114,34	
	[14.4.03.03-0102]
	Лак битумный БТ-577
	т	0,013		0,01066	80 020,98	1,19	95 224,97		1 015,1	
		Итого прямые затраты									3 210,3	
		ФОТ									2 043,9	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%					1 729,14	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%					886,03	
		Всего по позиции							7 104,23		5 825,47	
27	ГЭСН13-03-003-02
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577 - цоколь
Примечание: 3.11 / 0,82; V=0,82*2	100 м2	0,82	2	1,64						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			12,926644					3 883,81	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч	5,96	1,3225	12,926644			300,45		3 883,81	
	2	ЭМ									75,04	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,070725					23,63	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,02	1,4375	0,04715			548,43		25,86	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,02	1,4375	0,04715			318,26		15,01	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,023575			1 642,67		38,73	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,023575			365,77		8,62	
	[91.21.01-012]
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч	0,65	1,4375	1,532375	5,67	1,18	6,69		10,25	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,023575	6,62	1,28	8,47		0,2	
	4	М									1 601,18	
	[14.5.09.11-0102]
	Уайт-спирит
	кг	3		4,92	60,6	1,18	71,51		351,83	
	[14.4.03.03-0102]
	Лак битумный БТ-577
	т	0,008		0,01312	80 020,98	1,19	95 224,97		1 249,35	
		Итого прямые затраты									5 583,66	
		ФОТ									3 907,44	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%					3 305,69	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%					1 693,88	
		Всего по позиции							12 906,38		10 583,23	
28	ГЭСН15-04-019-07
	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности
Примечание: 3.12 / 10,89	100 м2	10,89		10,89						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			201,4843298					61 917,8	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч	9,79	1,3225	140,9958248			318,26		44 873,33	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч	4,12	1,3225	59,336343			282,64		16 770,82	
	2-100-01
	Рабочий 1 разряда
	чел.-ч	0,08	1,3225	1,152162			237,51		273,65	
	2	ЭМ									515,12	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,9392625					298,93	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,06	1,4375	0,9392625			548,43		515,12	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,06	1,4375	0,9392625			318,26		298,93	
		Итого прямые затраты									62 731,85	
28.1	[14.3.02.01-0111]
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 фасадная
	т	0,046		0,50094	52 265,82	1,79	93 555,82		46 865,85	
28.2	[14.4.01.02-0029]
	Грунтовка акриловая ВД-АК
	кг	14		152,46	98,12	1,19	116,76		17 801,23	
		ФОТ									62 216,73	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					55 995,06	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					25 913,27	
		Всего по позиции							19 220,13		209 307,26	
29	ГЭСНр58-01-020-01
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
Примечание: 3.13 / 1,28	100 м	1,28		1,28						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			60,95552					17 228,47	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	41,41	1,15	60,95552			282,64		17 228,47	
	2	ЭМ									38,27	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,17664					52,02	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,04	1,15	0,05888			548,43		32,29	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,04	1,15	0,05888			318,26		18,74	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,08	1,15	0,11776	37,32	1,36	50,76		5,98	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,08	1,15	0,11776			282,64		33,28	
	4	М									1 665,4	
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т	0,004		0,00512	70 296,2	1,14	80 137,67		410,3	
	[08.3.03.05-0001]
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм
	т	0,006		0,00768	149 930,17	1,09	163 423,89		1 255,1	
		Итого прямые затраты									18 984,16	
29.1	[08.3.05.05-0051]
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т	0,184		0,23552	91 285	1,06	96 762,1		22 789,41	
29.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,224		0,28672			0		0	
		ФОТ									17 280,49	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					15 552,44	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					7 949,03	
		Всего по позиции							50 996,13		65 275,04	
30	ГЭСН46-03-011-01
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 (для отлива над цоколем)
Примечание: 3.14 / 1	100 м	1		1						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			16,1					4 894,56	
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч	14	1,15	16,1			304,01		4 894,56	
	2	ЭМ									611,17	
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч	8,12	1,15	9,338			2,44		22,78	
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч	4,06	1,15	4,669			126,02		588,39	
		Итого прямые затраты									5 505,73	
		ФОТ									4 894,56	
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	103%		103%					5 041,4	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	59%		59%					2 887,79	
		Всего по позиции							13 434,92		13 434,92	
31	ГЭСН12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
Примечание: 3.15 / 0,2	100 м2	0,2		0,2						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			25,7094					7 266,5	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	97,2	1,3225	25,7094			282,64		7 266,5	
	2	ЭМ									56,15	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,077625					30,98	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,07	1,4375	0,020125			548,43		11,04	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,07	1,4375	0,020125			318,26		6,4	
	[91.05.01-017]
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч	0,2	1,4375	0,0575	622,62	1,26	784,5		45,11	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,2	1,4375	0,0575			427,52		24,58	
	4	М									11 489,65	
	[08.3.05.05-0051]
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т	0,57		0,114	91 285	1,06	96 762,1		11 030,88	
	[01.7.15.06-0022]
	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм
	кг	4		0,8	72,97	1,14	83,19		66,55	
	[08.3.03.05-0002]
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм
	т	0,012		0,0024	149 930,17	1,09	163 423,89		392,22	
		Итого прямые затраты									18 843,28	
		ФОТ									7 297,48	
	Пр/812-012.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Кровли	%	109%	0,9	98,1%					7 158,83	
	Пр/774-012.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Кровли	%	57%	0,85	48,45%					3 535,63	
		Всего по позиции							147 688,7		29 537,74	
32	ГЭСНр62-03-002-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (двери подъездов)
Примечание: 3.16 / 0,063	100 м2	0,063		0,063						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,31859					382,07	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	18,2	1,15	1,31859			289,76		382,07	
	2	ЭМ									0,4	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0007245					0,23	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,0007245			548,43		0,4	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,0007245			318,26		0,23	
	4	М									40,84	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,0063	56,11	1,62	90,9		0,57	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,009		0,000567	60 697,21	1,17	71 015,74		40,27	
		Итого прямые затраты									423,54	
32.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная 
	т	0,0161		0,0010143	77 205,08	1,37	105 770,96		107,28	
		ФОТ									382,3	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					344,07	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					175,86	
		Всего по позиции							16 678,57		1 050,75	
33	ГЭСНр62-03-008-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза
Примечание: 3.17 / 0,06	100 м2	0,06		0,06						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,0922					1 457,39	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	73,8	1,15	5,0922			286,2		1 457,39	
	2	ЭМ									0,38	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00069					0,22	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,00069			548,43		0,38	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,00069			318,26		0,22	
	4	М									29,52	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,006	56,11	1,62	90,9		0,55	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,0068		0,000408	60 697,21	1,17	71 015,74		28,97	
		Итого прямые затраты									1 487,51	
33.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная
	т	0,0113		0,000678	77 205,08	1,37	105 770,96		71,71	
		ФОТ									1 457,61	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					1 311,85	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					670,5	
		Всего по позиции							59 026,17		3 541,57	
34	ГЭСНр62-03-005-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза
Примечание: 3.18 / 0,142	100 м2	0,142		0,142						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			12,10053					3 247,66	
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч	74,1	1,15	12,10053			268,39		3 247,66	
	2	ЭМ									0,9	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,001633					0,52	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,001633			548,43		0,9	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,001633			318,26		0,52	
	4	М									91,04	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,0142	56,11	1,62	90,9		1,29	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,0089		0,0012638	60 697,21	1,17	71 015,74		89,75	
		Итого прямые затраты									3 340,12	
34.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная 
	т	0,0161		0,0022862	77 205,08	1,37	105 770,96		241,81	
		ФОТ									3 248,18	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					2 923,36	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					1 494,16	
		Всего по позиции							56 334,15		7 999,45	
35	ГЭСН08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
Примечание: 3.19 / 11,74	100 м2	11,74		11,74						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			675,387525					193 295,91	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	43,5	1,3225	675,387525			286,2		193 295,91	
	2	ЭМ									647,88	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,1813375					375,97	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,07	1,4375	1,1813375			548,43		647,88	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,07	1,4375	1,1813375			318,26		375,97	
	4	М									44 522,09	
	[11.1.03.01-0063]
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3	0,009		0,10566	16 496,03	0,89	14 681,47		1 551,24	
	[01.7.16.02-0002]
	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м
	т	0,035		0,4109	91 734,54	1,14	104 577,38		42 970,85	
		Итого прямые затраты									238 841,85	
35.1	[11.2.13.06-0013]
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2	3,4		39,916	625,83	1,53	957,52		38 220,37	
		ФОТ									193 671,88	
	Пр/812-008.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%					191 735,16	
	Пр/774-008.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%					113 588,56	
		Всего по позиции							49 606,98		582 385,94	
36	ГЭСНр65-03-006-01
	Смена жалюзийных решеток (продухи)
Примечание: 3.20 / 0,06	100 шт	0,06		0,06						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,18711					900,8	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	46,19	1,15	3,18711			282,64		900,8	
	2	ЭМ									0,04	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00069					0,2	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,01	1,15	0,00069	37,32	1,36	50,76		0,04	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01	1,15	0,00069			282,64		0,2	
	4	М									15,38	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,02		0,0012	35,71	0,58	20,71		0,02	
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т	0,05		0,003	4 338,27	1,18	5 119,16		15,36	
		Итого прямые затраты									916,42	
36.1	[19.2.03.09-0041]
	Решетка металлическая, размеры 200х200 мм
	шт	100		6	513,61	1,01	518,75		3 112,5	
36.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,07		0,0042			0		0	
		ФОТ									901	
	Пр/812-099.2-1	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое	%	103%		103%					928,03	
	Пр/774-099.2	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое	%	52%		52%					468,52	
		Всего по позиции							90 424,5		5 425,47	
Балконы	
37	ГЭСНр57-01-002-04
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм (30мм) (балкон)
	100 м2	0,0384		0,0384						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,910592					1 387,93	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	111,2	1,15	4,910592			282,64		1 387,93	
	2	ЭМ									115,02	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,079488					22,47	
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч	38,4	1,15	1,695744			2,44		4,14	
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч	19,2	1,15	0,847872			126,02		106,85	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	1,8	1,15	0,079488	37,32	1,36	50,76		4,03	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	1,8	1,15	0,079488			282,64		22,47	
		Итого прямые затраты									1 525,42	
37.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	33		1,2672			0		0	
		ФОТ									1 410,4	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы при ремонте	%	89%		89%					1 255,26	
	Пр/774-091.0	СП Полы при ремонте	%	49%		49%					691,1	
		Всего по позиции							90 410,94		3 471,78	
38	ГЭСНр57-01-002-09
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04
V=-0,0384*24	100 м2	-0,0384	24	-0,9216						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			-2,8827648					-814,78	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	2,72	1,15	-2,8827648			282,64		-814,78	
		Итого прямые затраты									-814,78	
38.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	1,1		-1,01376			0		0	
		ФОТ									-814,78	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы при ремонте	%	89%		89%					-725,15	
	Пр/774-091.0	СП Полы при ремонте	%	49%		49%					-399,24	
		Всего по позиции							50 499,22		-1 939,17	
39	ГЭСН11-01-004-03
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой - в один слой
	100 м2	0,0384		0,0384						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,5032064					499,83	
	1-100-43
	Средний разряд работы 4,3
	чел.-ч	29,6	1,3225	1,5032064			332,51		499,83	
	2	ЭМ									23,11	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,030912					9,39	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,33	1,4375	0,018216			548,43		9,99	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,33	1,4375	0,018216			318,26		5,8	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,23	1,4375	0,012696	37,32	1,36	50,76		0,64	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,23	1,4375	0,012696			282,64		3,59	
	[91.21.22-421]
	Термосы 100 л
	маш.-ч	7	1,4375	0,3864	26,26	1,23	32,3		12,48	
	4	М									481,09	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,5		0,0192	56,11	1,62	90,9		1,75	
	[01.2.01.02-0031]
	Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
	т	0,023		0,0008832	23 335,8	1,25	29 169,75		25,76	
	[01.3.01.01-0010]
	Бензин-растворитель
	кг	54		2,0736	160,27	1,05	168,28		348,95	
	[01.3.05.30-0001]
	Сополимер (смола) метакриловой кислоты и ее эфира
	т	0,004		0,0001536	577 267,39	1,18	681 175,52		104,63	
		Итого прямые затраты									1 013,42	
39.1	[01.2.03.03-0067]
	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-100
	т	0,246		0,0094464	28 495,35	1,19	33 909,47		320,32	
39.2	[12.1.02.15-1006]
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, основа полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не менее 95°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 650/600 Н, толщина 4 мм, масса 1 м2 до 4 кг
	м2	112		4,3008	195,07	1,81	353,08		1 518,53	
		ФОТ									509,22	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%					513,29	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%					281,34	
		Всего по позиции							94 971,35		3 646,9	
40	ГЭСН11-01-015-01
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм
	100 м2	0,0384		0,0384						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,03136					535,55	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч	40	1,3225	2,03136			263,64		535,55	
	2	ЭМ									103,99	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,106536					35,16	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	1,1	1,4375	0,06072			1 642,67		99,74	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	1,1	1,4375	0,06072			365,77		22,21	
	[91.07.04-002]
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч	3,41	1,4375	0,188232	8,54	1,05	8,97		1,69	
	91.21.22-638
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш.-ч	0,7	1,4375	0,03864			6,02		0,23	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,83	1,4375	0,045816	37,32	1,36	50,76		2,33	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,83	1,4375	0,045816			282,64		12,95	
	4	М									2,78	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	3,5		0,1344	35,71	0,58	20,71		2,78	
		Итого прямые затраты									677,48	
40.1	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3	3,06		0,117504			5 967,31		701,18	
		ФОТ									570,71	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%					575,28	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%					315,32	
		Всего по позиции							59 095,31		2 269,26	
Водосточные трубы	
41	ГЭСНр58-01-010-01
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м	0,98		0,98						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			41,4736					11 722,1	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	36,8	1,15	41,4736			282,64		11 722,1	
	2	ЭМ									80,35	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,14651					46,63	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,13	1,15	0,14651			548,43		80,35	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,13	1,15	0,14651			318,26		46,63	
	4	М									32,18	
	[08.3.03.06-0002]
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т	0,0005		0,00049	60 258,2	1,09	65 681,44		32,18	
		Итого прямые затраты									11 881,26	
41.1	[08.1.02.22-0001]
	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, толщина 0,5 мм, диаметр 140 мм
	м	114,5		112,21	196,34	1,2	235,61		26 437,8	
		ФОТ									11 768,73	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					10 591,86	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					5 413,62	
		Всего по позиции							55 433,2		54 324,54	
42	ГЭСНр58-01-010-03
	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
	100 шт	0,21		0,21						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			12,9444					3 658,61	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	53,6	1,15	12,9444			282,64		3 658,61	
	2	ЭМ									10,6	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,01932					6,15	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,08	1,15	0,01932			548,43		10,6	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,08	1,15	0,01932			318,26		6,15	
	4	М									286,18	
	[01.7.15.03-0012]
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм
	т	0,01		0,0021	119 541,4	1,14	136 277,2		286,18	
		Итого прямые затраты									3 961,54	
42.1	[12.1.01.05-0053]
	Колено трубы 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм
	шт	100		21	237,18	1,2	284,62		5 977,02	
42.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,08		0,0168			0		0	
		ФОТ									3 664,76	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					3 298,28	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					1 685,79	
		Всего по позиции							71 060,14		14 922,63	
43	ГЭСНр58-01-010-05
	Смена: отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт	0,07		0,07						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,63055					1 026,14	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	45,1	1,15	3,63055			282,64		1 026,14	
	2	ЭМ									3,53	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00644					2,05	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,08	1,15	0,00644			548,43		3,53	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,08	1,15	0,00644			318,26		2,05	
	4	М									286,18	
	[01.7.15.03-0012]
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм
	т	0,03		0,0021	119 541,4	1,14	136 277,2		286,18	
		Итого прямые затраты									1 317,9	
43.1	[12.1.01.05-0052]
	Колено трубы сливное 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм
	шт	100		7	237,1	1,2	284,52		1 991,64	
43.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,008		0,00056			0		0	
		ФОТ									1 028,19	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					925,37	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					472,97	
		Всего по позиции							67 255,43		4 707,88	
44	ГЭСНр58-01-010-06
	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт	0,07		0,07						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,63055					1 026,14	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	45,1	1,15	3,63055			282,64		1 026,14	
	2	ЭМ									3,53	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00644					2,05	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,08	1,15	0,00644			548,43		3,53	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,08	1,15	0,00644			318,26		2,05	
	4	М									286,18	
	[01.7.15.03-0012]
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм
	т	0,03		0,0021	119 541,4	1,14	136 277,2		286,18	
		Итого прямые затраты									1 317,9	
44.1	[08.1.02.01-0002]
	Воронка для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм, диаметр 216 мм
	шт	100		7	528,32	1,2	633,98		4 437,86	
44.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,08		0,0056			0		0	
		ФОТ									1 028,19	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					925,37	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					472,97	
		Всего по позиции							102 201,43		7 154,1	
45	ГЭСНр58-01-022-01
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах
	100 шт	0,7		0,7						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			30,429					8 238,96	
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч	37,8	1,15	30,429			270,76		8 238,96	
	2	ЭМ									4,41	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00805					2,56	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,00805			548,43		4,41	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,00805			318,26		2,56	
	4	М									4 684,86	
	[08.1.02.11-0001]
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т	0,078		0,0546	55 898,18	1,52	84 965,23		4 639,1	
	[08.3.03.05-0001]
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм
	т	0,0004		0,00028	149 930,17	1,09	163 423,89		45,76	
		Итого прямые затраты									12 930,79	
45.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,008		0,0056			0		0	
		ФОТ									8 241,52	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					7 417,37	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					3 791,1	
		Всего по позиции							34 484,66		24 139,26	
46	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную
Примечание: 3.21 / 4,43	т	4,43		4,43			786,73		3 485,21	
		Всего по позиции									3 485,21	
47	49-1
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
Примечание: 3.22 / 39,87	т	39,87		39,87			59,29		2 363,89	
		Всего по позиции									2 363,89	
48	02-15-1-01-0017
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км
Примечание: 3.23 / 44,3	т	44,3		44,3			186,89		8 279,23	
		Всего по позиции									8 279,23	
		Итого прямые затраты по разделу 3. Фасад			1 983 473,28	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			1 085 171,31	
		   эксплуатация машин и механизмов			12 375,43	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			20 211,14	
		   материальные ресурсы			851 587,07	
		   перевозка			14 128,33	
		Итого ФОТ (справочно)			1 105 382,45	
		Итого накладные расходы			1 006 050,93	
		Итого сметная прибыль			514 463,02	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 3. Фасад			3 503 987,23	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
		   затраты труда рабочих			3 604,605539	
		   затраты труда машинистов			69,3177188	
	
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
				
		ВСЕГО строительные работы			3 613 432,43	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			2 062 207,41	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			1 106 180,93	
		      эксплуатация машин и механизмов			13 342,55	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			20 637,22	
		      материальные ресурсы			907 918,38	
		      перевозка			14 128,33	
		   Всего ФОТ (справочно)			1 126 818,15	
		   Всего накладные расходы			1 026 381,43	
		   Всего сметная прибыль			524 843,59	
				
		ВСЕГО по смете			3 613 432,43	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			2 062 207,41	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			1 106 180,93	
		      эксплуатация машин и механизмов			13 342,55	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			20 637,22	
		      материальные ресурсы			907 918,38	
		      перевозка			14 128,33	
		   Всего ФОТ (справочно)			1 126 818,15	
		   Всего накладные расходы			1 026 381,43	
		   Всего сметная прибыль			524 843,59	
		   Всего оборудование			0	
		   Всего прочие затраты			0	
				
		Справочно		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   затраты труда рабочих			3 679,8583812	
		   затраты труда машинистов			70,6552294	
		Итого			3 613 432,43	
		Итого			3 613 432,43	
	(Приказ Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр п. 179(в редакции приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 года №557/пр))	Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты 	((3 613 432,43+0+0+0)*2%) = 72 268,65	2%	72 268,65	
		Итого			3 685 701,08	
		НДС	(3 685 701,08*20%) = 737 140,22	20%	737 140,22	
		Итого			4 422 841,3	
	
Составил:	 	С.М.Сорокина	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
Проверил:	 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
	
		"УТВЕРЖДАЮ"	
"СОГЛАСОВАНО"		_________________________	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 38	
(наименование стройки)	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 38	
(наименование объекта капитального строительства)	
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ	
на капитальный ремонт фасада	
Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1 К=1,15; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б К=1,15 к ЗП и К=1,25 к ЭМ	
	
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Формула расчета объемов работ и расхода материалов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Дополнительная информация	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0682	V=0,0682			
2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2	0,0112	V=0,0112			
2.1	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, глухой, площадь от 1,01 до 1,5 м2	м2	1,12	V=0,0112*100			
3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,057	V=0,057			
3.1	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 2,51 до 3 м2	м2	5,7	V=0,057*100			
4	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,028	V=0,028			
4.1	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм	10 шт	0,4	V=0,028*14,285714			
4.2	Доска подоконная из ПВХ, ширина 300 мм	м	2,8	V=0,028*100			
5	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,047	V=0,047			
5.1	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение	т	0,05781	V=0,047*1,23			
5.2	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,517	V=0,047*11			
6	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,047	V=0,047			
6.1	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,002961	V=0,047*0,063			
7	Разборка: железобетонного крыльца	м3	0,6	V=0,6			
7.1	Строительный мусор	т	1,5	V=0,6*2,5			
8	Разработка грунта вручную  без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,004	V=0,004			
9	Устройство основания песчаного толщ.100мм	м3	0,192	V=0,192			
9.1	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3	0,2112	V=0,192*1,1			
10	Устройство основания щебеночного толщ.100мм	м3	0,192	V=0,192			
10.1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм	м3	0,2208	V=0,192*1,15			
11	Устройство крыльца железобетонного толщ.300мм	100 м3	0,006	V=0,006			
11.1	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I	м3	0,0216	V=0,006*3,6			
11.2	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,609	V=0,006*101,5			
11.3	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 150х200 мм	м2	3,84	V=0,006*640			
12	Разборка козырьков	100 м2	0,06	V=0,06			
13	Устройство козырьков на металлических кронштейнах с покрытием кровельной сталью	100 м2	0,06	V=0,06			
13.1	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,058	V=0,06*0,966666			
13.2	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н35-1000-0,5	м2	6,6	V=0,06*110			
14	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2	3,884	V=3,884			
14.1	Строительный мусор	т	37,6748	V=3,884*9,7			
15	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	0,01	V=0,01			
15.1	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт	0,00402	V=0,01*0,402			
15.2	Строительный мусор	т	0,0023	V=0,01*0,23			
16	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (30мм)- цоколь	100 м2	0,328	V=0,328			
16.1	Строительный мусор	т	1,58752	V=0,328*4,84			
17	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-03	100 м2	0,328	V=0,328			
17.1	Строительный мусор	т	0,79376	V=0,328*2,42			
18	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	4,212	V=0,328+3,884			
19	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2	0,1368	V=0,1368			
19.1	Строительный мусор	т	1,324224	V=0,1368*9,68			
20	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,02	V=0,02			
20.1	Строительный мусор	т	0,092	V=0,02*4,6			
21	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен  (балкон)	100 м2	0,02	V=0,02			
22	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг и карнизов по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте свыше 1 до 5 м2: с земли и лесов	100 м2	0,123	V=0,123			
22.1	Строительный мусор	т	1,5744	V=0,123*12,8			
23	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (шпаклевка)	100 м2	7,2425	V=7,2425			
23.1	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций	кг	2 607,3	V=7,2425*120*3			
24	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	11,71	V=11,71			
24.1	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	т	0,120613	V=11,71*0,0103			
25	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 	100 м2	4,47	V=4,47			
26	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, первый слой- цоколь	100 м2	0,82	V=0,82			
27	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577 - цоколь	100 м2	1,64	V=0,82*2			
28	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	10,89	V=10,89			
28.1	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 фасадная	т	0,50094	V=10,89*0,046			
28.2	Грунтовка акриловая ВД-АК	кг	152,46	V=10,89*14			
29	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	1,28	V=1,28			
29.1	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,23552	V=1,28*0,184			
29.2	Строительный мусор	т	0,28672	V=1,28*0,224			
30	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 (для отлива над цоколем)	100 м	1	V=1			
31	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,2	V=0,2			
32	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (двери подъездов)	100 м2	0,063	V=0,063			
32.1	Краска масляная 	т	0,0010143	V=0,063*0,0161			
33	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2	0,06	V=0,06			
33.1	Краска масляная	т	0,000678	V=0,06*0,0113			
34	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,142	V=0,142			
34.1	Краска масляная 	т	0,0022862	V=0,142*0,0161			
35	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	11,74	V=11,74			
35.1	Щиты настила, толщина 40 мм	м2	39,916	V=11,74*3,4			
36	Смена жалюзийных решеток (продухи)	100 шт	0,06	V=0,06			
36.1	Решетка металлическая, размеры 200х200 мм	шт	6	V=0,06*100			
36.2	Строительный мусор	т	0,0042	V=0,06*0,07			
37	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм (30мм) (балкон)	100 м2	0,0384	V=0,0384			
37.1	Строительный мусор	т	1,2672	V=0,0384*33			
38	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04	100 м2	-0,9216	V=-0,0384*24			
38.1	Строительный мусор	т	-1,01376	V=-0,0384*24*1,1			
39	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой - в один слой	100 м2	0,0384	V=0,0384			
39.1	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-100	т	0,0094464	V=0,0384*0,246			
39.2	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, основа полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не менее 95°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 650/600 Н, толщина 4 мм, масса 1 м2 до 4 кг	м2	4,3008	V=0,0384*112			
40	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0,0384	V=0,0384			
40.1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,117504	V=0,0384*3,06			
41	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,98	V=0,98			
41.1	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, толщина 0,5 мм, диаметр 140 мм	м	112,21	V=0,98*114,5			
42	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт	0,21	V=0,21			
42.1	Колено трубы 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт	21	V=0,21*100			
42.2	Строительный мусор	т	0,0168	V=0,21*0,08			
43	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт	0,07	V=0,07			
43.1	Колено трубы сливное 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт	7	V=0,07*100			
43.2	Строительный мусор	т	0,00056	V=0,07*0,008			
44	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт	0,07	V=0,07			
44.1	Воронка для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм, диаметр 216 мм	шт	7	V=0,07*100			
44.2	Строительный мусор	т	0,0056	V=0,07*0,08			
45	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт	0,7	V=0,7			
45.1	Строительный мусор	т	0,0056	V=0,7*0,008			
46	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную	т	4,43	V=4,43			
47	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	39,87	V=39,87			
48	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км	т	44,3	V=44,3			
	
Составил:		А.И.Бабарыкин