"СОГЛАСОВАНО"		"УТВЕРЖДАЮ"	
		Директор МКУ "Городское хозяйство" 	
				С.О.Андреев	
Наименование программного продукта	SmetaWIZARD	
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Приказ Министерства строительства; архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 21.02.2023 № 414	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		
Наименование субъекта Российской Федерации	53. Новгородская область	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 16	
(наименование стройки)	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 16	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №	ЛС-24		
на капитальный ремонт фасада	
(наименование работ и затрат)	
Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание	ведомость объемов работ РП	
	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен в текущем уровне цен	1 квартал 2024 г.		
Сметная стоимость	972,79	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	262,56	тыс. руб.	
   в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	1,84	тыс. руб.	
   строительных работ	972,79	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	880,812361	чел.-ч	
   монтажных работ	0	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	5,6721459	чел.-ч	
   оборудования	0	тыс. руб.				
   прочих затрат	0	тыс. руб.				
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 1. Фасад	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСН08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2	3,6		3,6						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			207,1035					59 273,02	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	43,5	1,3225	207,1035			286,2		59 273,02	
	2	ЭМ									198,67	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,36225					115,29	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,07	1,4375	0,36225			548,43		198,67	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,07	1,4375	0,36225			318,26		115,29	
	4	М									13 652,43	
	[11.1.03.01-0063]
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3	0,009		0,0324	16 496,03	0,89	14 681,47		475,68	
	[01.7.16.02-0002]
	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м
	т	0,035		0,126	91 734,54	1,14	104 577,38		13 176,75	
		Итого прямые затраты									73 239,41	
1.1	[11.2.13.06-0013]
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2	3,4		12,24	625,83	1,53	957,52		11 720,04	
		ФОТ									59 388,31	
	Пр/812-008.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%					58 794,43	
	Пр/774-008.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%					34 831,24	
		Всего по позиции							49 606,98		178 585,12	
2	ГЭСНр58-01-020-01
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	100 м	0,815		0,815						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			38,8115225					10 969,69	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	41,41	1,15	38,8115225			282,64		10 969,69	
	2	ЭМ									24,37	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,11247					33,12	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,04	1,15	0,03749			548,43		20,56	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,04	1,15	0,03749			318,26		11,93	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,08	1,15	0,07498	37,32	1,36	50,76		3,81	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,08	1,15	0,07498			282,64		21,19	
	4	М									1 060,39	
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т	0,004		0,00326	70 296,2	1,14	80 137,67		261,25	
	[08.3.03.05-0001]
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм
	т	0,006		0,00489	149 930,17	1,09	163 423,89		799,14	
		Итого прямые затраты									12 087,57	
2.1	[08.3.05.05-0051]
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т	0,184		0,14996	91 285	1,06	96 762,1		14 510,44	
2.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,224		0,18256			0		0	
		ФОТ									11 002,81	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					9 902,53	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					5 061,29	
		Всего по позиции							50 996,11		41 561,83	
3	ГЭСНр61-02-001-01
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 
	100 м2	0,35		0,35						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			70,035					20 293,34	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	174	1,15	70,035			289,76		20 293,34	
	2	ЭМ									359,92	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,5313					169,09	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	1,32	1,15	0,5313			672,87		357,5	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	1,32	1,15	0,5313			318,26		169,09	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,71	1,15	0,285775	6,62	1,28	8,47		2,42	
	4	М									3 215,44	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,1225	35,71	0,58	20,71		2,54	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	2,2		0,77	3 392,36	1,23	4 172,6		3 212,9	
		Итого прямые затраты									24 037,79	
3.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,81		1,6835			0		0	
		ФОТ									20 462,43	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					18 211,56	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					9 003,47	
		Всего по позиции							146 436,63		51 252,82	
4	ГЭСНр61-02-001-01
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (30мм) Цоколь
	100 м2	0,076		0,076						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			15,2076					4 406,55	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	174	1,15	15,2076			289,76		4 406,55	
	2	ЭМ									78,16	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,115368					36,72	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	1,32	1,15	0,115368			672,87		77,63	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	1,32	1,15	0,115368			318,26		36,72	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,71	1,15	0,062054	6,62	1,28	8,47		0,53	
	4	М									698,21	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,0266	35,71	0,58	20,71		0,55	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	2,2		0,1672	3 392,36	1,23	4 172,6		697,66	
		Итого прямые затраты									5 219,64	
4.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,81		0,36556			0		0	
		ФОТ									4 443,27	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					3 954,51	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					1 955,04	
		Всего по позиции							146 436,71		11 129,19	
5	ГЭСНр61-02-001-02
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-01
	100 м2	0,076		0,076						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,9716					861,05	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	34	1,15	2,9716			289,76		861,05	
	2	ЭМ									39,08	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,057684					18,36	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	0,66	1,15	0,057684			672,87		38,81	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,66	1,15	0,057684			318,26		18,36	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,36	1,15	0,031464	6,62	1,28	8,47		0,27	
	4	М									348,83	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	1,1		0,0836	3 392,36	1,23	4 172,6		348,83	
		Итого прямые затраты									1 267,32	
5.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	2,42		0,18392			0		0	
		ФОТ									879,41	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					782,67	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					386,94	
		Всего по позиции							32 064,87		2 436,93	
6	ГЭСНр61-03-004-01
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов
	100 м2	0,049		0,049						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			18,22359					5 605,21	
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч	323,4	1,15	18,22359			307,58		5 605,21	
	2	ЭМ									100,75	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,148764					47,35	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	2,64	1,15	0,148764			672,87		100,1	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	2,64	1,15	0,148764			318,26		47,35	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	1,36	1,15	0,076636	6,62	1,28	8,47		0,65	
	4	М									899,97	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,01715	35,71	0,58	20,71		0,36	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	4,4		0,2156	3 392,36	1,23	4 172,6		899,61	
		Итого прямые затраты									6 653,28	
6.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	9,68		0,47432			0		0	
		ФОТ									5 652,56	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					5 030,78	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					2 487,13	
		Всего по позиции							289 207,96		14 171,19	
7	ГЭСНр61-03-006-01
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте до 1 м2: с земли и лесов (наличник)
	100 м2	0,045		0,045						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			24,18795					8 157,63	
	1-100-44
	Средний разряд работы 4,4
	чел.-ч	467,4	1,15	24,18795			337,26		8 157,63	
	2	ЭМ									121,87	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,181125					57,64	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	3,5	1,15	0,181125			672,87		121,87	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	3,5	1,15	0,181125			318,26		57,64	
	4	М									1 089,38	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,01575	35,71	0,58	20,71		0,33	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	5,8		0,261	3 392,36	1,23	4 172,6		1 089,05	
		Итого прямые затраты									9 426,52	
7.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	12,8		0,576			0		0	
		ФОТ									8 215,27	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					7 311,59	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					3 614,72	
		Всего по позиции							452 285,11		20 352,83	
8	ГЭСНр61-03-006-05
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг и карнизов по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте свыше 1 до 5 м2: с земли и лесов
	100 м2	0,446		0,446						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			207,36547					69 936,08	
	1-100-44
	Средний разряд работы 4,4
	чел.-ч	404,3	1,15	207,36547			337,26		69 936,08	
	2	ЭМ									1 207,9	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,79515					571,32	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	3,5	1,15	1,79515			672,87		1 207,9	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	3,5	1,15	1,79515			318,26		571,32	
	4	М									10 796,91	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,1561	35,71	0,58	20,71		3,23	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	5,8		2,5868	3 392,36	1,23	4 172,6		10 793,68	
		Итого прямые затраты									82 512,21	
8.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	12,8		5,7088			0		0	
		ФОТ									70 507,4	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					62 751,59	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					31 023,26	
		Всего по позиции							395 262,47		176 287,06	
9	ГЭСНр53-01-013-01
	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
V=14,9/10	10 м	1,49		1,49						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,643585					1 378,63	
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч	2,71	1,15	4,643585			296,89		1 378,63	
	4	М									0,31	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,01		0,0149	35,71	0,58	20,71		0,31	
		Итого прямые затраты									1 378,94	
9.1	[04.3.01.09-0014]
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3	0,02		0,0298	3 778,62	1,23	4 647,7		138,5	
		ФОТ									1 378,63	
	Пр/812-087.0-1	НР Стены при ремонте	%	92%		92%					1 268,34	
	Пр/774-087.0	СП Стены при ремонте	%	52%		52%					716,89	
		Всего по позиции							2 350,79		3 502,67	
10	ГЭСНр58-01-010-01
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м	0,25		0,25						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			10,58					2 990,33	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	36,8	1,15	10,58			282,64		2 990,33	
	2	ЭМ									20,5	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,037375					11,89	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,13	1,15	0,037375			548,43		20,5	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,13	1,15	0,037375			318,26		11,89	
	4	М									8,21	
	[08.3.03.06-0002]
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т	0,0005		0,000125	60 258,2	1,09	65 681,44		8,21	
		Итого прямые затраты									3 030,93	
10.1	[08.1.02.22-0001]
	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, толщина 0,5 мм, диаметр 140 мм
	м	114,5		28,625	196,34	1,2	235,61		6 744,34	
		ФОТ									3 002,22	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					2 702	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					1 381,02	
		Всего по позиции							55 433,16		13 858,29	
11	ГЭСНр58-01-010-03
	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
V=0,05*2	100 шт	0,1		0,1						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6,164					1 742,19	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	53,6	1,15	6,164			282,64		1 742,19	
	2	ЭМ									5,05	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0092					2,93	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,08	1,15	0,0092			548,43		5,05	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,08	1,15	0,0092			318,26		2,93	
	4	М									136,28	
	[01.7.15.03-0012]
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм
	т	0,01		0,001	119 541,4	1,14	136 277,2		136,28	
		Итого прямые затраты									1 886,45	
11.1	[12.1.01.05-0053]
	Колено трубы 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм
	шт	100		10	237,18	1,2	284,62		2 846,2	
11.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,08		0,008			0		0	
		ФОТ									1 745,12	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					1 570,61	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					802,76	
		Всего по позиции							71 060,2		7 106,02	
12	ГЭСНр58-01-010-05
	Смена: отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт	0,05		0,05						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,59325					732,96	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	45,1	1,15	2,59325			282,64		732,96	
	2	ЭМ									2,52	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0046					1,46	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,08	1,15	0,0046			548,43		2,52	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,08	1,15	0,0046			318,26		1,46	
	4	М									204,42	
	[01.7.15.03-0012]
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм
	т	0,03		0,0015	119 541,4	1,14	136 277,2		204,42	
		Итого прямые затраты									941,36	
12.1	[12.1.01.05-0052]
	Колено трубы сливное 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм
	шт	100		5	237,1	1,2	284,52		1 422,6	
12.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,008		0,0004			0		0	
		ФОТ									734,42	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					660,98	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					337,83	
		Всего по позиции							67 255,4		3 362,77	
13	ГЭСНр58-01-010-06
	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт	0,05		0,05						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,59325					732,96	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	45,1	1,15	2,59325			282,64		732,96	
	2	ЭМ									2,52	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0046					1,46	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,08	1,15	0,0046			548,43		2,52	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,08	1,15	0,0046			318,26		1,46	
	4	М									204,42	
	[01.7.15.03-0012]
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм
	т	0,03		0,0015	119 541,4	1,14	136 277,2		204,42	
		Итого прямые затраты									941,36	
13.1	[12.1.01.05-0008]
	Воронка водосборная из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 350/150 мм
	шт	100		5	744,64	1,2	893,57		4 467,85	
13.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,08		0,004			0		0	
		ФОТ									734,42	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					660,98	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					337,83	
		Всего по позиции							128 160,4		6 408,02	
14	ГЭСНр62-04-011-01
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок (окон)
	м2	14,6		14,6						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			9,7382					2 437,86	
	1-100-16
	Средний разряд работы 1,6
	чел.-ч	0,58	1,15	9,7382			250,34		2 437,86	
		Итого прямые затраты									2 437,86	
		ФОТ									2 437,86	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					2 194,07	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					1 121,42	
		Всего по позиции							394,07		5 753,35	
15	ГЭСНр62-04-005-01
	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов
V=2,3025+0,024+0,1585+0,02+0,019	100 м2	2,524		2,524						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			51,66628					13 375,88	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	17,8	1,15	51,66628			258,89		13 375,88	
		Итого прямые затраты									13 375,88	
		ФОТ									13 375,88	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					12 038,29	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					6 152,9	
		Всего по позиции							12 506,76		31 567,07	
16	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
V=2,3025+0,069+0,6045+0,019	100 м2	2,995		2,995						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			18,4181269					5 861,75	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч	4,65	1,3225	18,4181269			318,26		5 861,75	
	2	ЭМ									25,8	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0861062					25,87	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0430531			548,43		23,61	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0430531			318,26		13,7	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0430531	37,32	1,36	50,76		2,19	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0430531			282,64		12,17	
	4	М									27,22	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,2995	56,11	1,62	90,9		27,22	
		Итого прямые затраты									5 940,64	
16.1	[14.4.01.02-0012]
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг	10,3		30,8485	68,29	1,42	96,97		2 991,38	
		ФОТ									5 887,62	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					5 298,86	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					2 452,19	
		Всего по позиции							5 570,31		16 683,07	
17	ГЭСНр62-04-012-01
	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций
V=0,0925+0,093	100 м2	0,1855		0,1855						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,0441478					860,4	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	14,27	1,15	3,0441478			282,64		860,4	
	2	ЭМ									3,51	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0063998					2,04	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,03	1,15	0,0063998			548,43		3,51	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,03	1,15	0,0063998			318,26		2,04	
	4	М									0,04	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,01		0,001855	35,71	0,58	20,71		0,04	
		Итого прямые затраты									865,99	
17.1	[14.2.06.01-0105]
	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °C 0,95-1,05 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +80 °C
	кг	30,9		5,73195	128,77	1,89	243,38		1 395,04	
		ФОТ									862,44	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					776,2	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					396,72	
		Всего по позиции							18 511,86		3 433,95	
18	ГЭСНр53-01-014-01
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2
V=0,0405+0,0045+0,02	100 м2	0,065		0,065						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			29,7243375					8 189,35	
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч	397,65	1,15	29,7243375			275,51		8 189,35	
	2	ЭМ									110,95	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,07475					31,96	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч	1	1,15	0,07475			1 484,25		110,95	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	1	1,15	0,07475			427,52		31,96	
	4	М									741,37	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,59		0,03835	35,71	0,58	20,71		0,79	
	[04.3.01.12-0003]
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50
	м3	2,4		0,156	3 859,62	1,23	4 747,33		740,58	
		Итого прямые затраты									9 073,63	
18.1	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150
	1000 шт	5,2		0,338			15 496,86		5 237,94	
18.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	24,8		1,612			0		0	
		ФОТ									8 221,31	
	Пр/812-087.0-1	НР Стены при ремонте	%	92%		92%					7 563,61	
	Пр/774-087.0	СП Стены при ремонте	%	52%		52%					4 275,08	
		Всего по позиции							402 311,69		26 150,26	
19	ГЭСН15-04-011-02
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная
V=2,3025+0,069+0,6045+0,069+0,123+0,019	100 м2	3,187		3,187						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			78,8169003					22 276,81	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	18,7	1,3225	78,8169003			282,64		22 276,81	
	2	ЭМ									287,25	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,5039444					160,39	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,11	1,4375	0,5039444			548,43		276,38	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,11	1,4375	0,5039444			318,26		160,39	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,28	1,4375	1,2827675	6,62	1,28	8,47		10,87	
	4	М									17 426,34	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,075		0,239025	35,71	0,58	20,71		4,95	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,01		0,03187	56,11	1,62	90,9		2,9	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	0,06		0,19122	3 392,36	1,23	4 172,6		797,88	
	[01.8.01.07-0001]
	Стекло жидкое калийное
	т	0,0532		0,1695484	40 136,1	1,89	75 857,23		12 861,47	
	[14.4.01.10-0003]
	Грунтовка на силикатной основе для минеральных оснований перед наложением тонкослойных силикатных штукатурных покрытий и красок
	кг	2,3		7,3301	228,11	1,19	271,45		1 989,76	
	[01.7.10.17-0141]
	Пемза
	кг	0,18		0,57366	2 507,62	1,23	3 084,37		1 769,38	
		Итого прямые затраты									40 150,79	
19.1	[14.3.02.05-0105]
	Краска силикатная для декоративных и реставрационных работ на наружных минеральных поверхностях зданий, расход (гладкое основание/шероховатое основание) 0,12-0,20/0,20-0,28 л/м2
	л	20		63,74	519,88	1,17	608,26		38 770,49	
		ФОТ									22 437,2	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					20 193,48	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					9 345,09	
		Всего по позиции							34 031,96		108 459,85	
20	ГЭСН15-04-025-05
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов
	100 м2	0,146		0,146						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			24,32871					7 309,56	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч	126	1,3225	24,32871			300,45		7 309,56	
	2	ЭМ									10,47	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0209876					6,6	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,09	1,4375	0,0188888			548,43		10,36	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,09	1,4375	0,0188888			318,26		6,01	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0020988	37,32	1,36	50,76		0,11	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0020988			282,64		0,59	
	4	М									963,05	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,31		0,04526	56,11	1,62	90,9		4,11	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	0,84		0,12264	531,44	1,23	653,67		80,17	
	[14.5.11.01-0003]
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т	0,039		0,005694	24 995,33	1,42	35 493,37		202,1	
	[01.7.10.17-0141]
	Пемза
	кг	1,44		0,21024	2 507,62	1,23	3 084,37		648,46	
	[14.5.05.01-0002]
	Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90 % комбинированной)
	т	0,0021		0,0003066	78 632,99	1,17	92 000,6		28,21	
		Итого прямые затраты									8 289,68	
20.1	[14.4.02.04-0204]
	Краска по дереву
	т	0,02544		0,0037142	85 907,45	1,37	117 693,21		437,14	
		ФОТ									7 316,16	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					6 584,54	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					3 047,18	
		Всего по позиции							125 743,42		18 358,54	
21	ГЭСН13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками решетки
	м2	13,75		13,75						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			14,23125					4 022,32	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	0,9	1,15	14,23125			282,64		4 022,32	
		Итого прямые затраты									4 022,32	
		ФОТ									4 022,32	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%					3 402,88	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%					1 743,68	
		Всего по позиции							666,83		9 168,88	
22	ГЭСН13-03-002-17
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной
	100 м2	0,1375		0,1375						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,7455594					240,82	
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч	4,1	1,3225	0,7455594			323,01		240,82	
	2	ЭМ									7,13	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0039532					1,35	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0019766			548,43		1,08	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0019766			318,26		0,63	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0019766			1 642,67		3,25	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0019766			365,77		0,72	
	[91.21.01-012]
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч	2,1	1,4375	0,4150781	5,67	1,18	6,69		2,78	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0019766	6,62	1,28	8,47		0,02	
	4	М									783,83	
	[14.5.09.07-0030]
	Растворитель Р-4
	т	0,00075		0,0001031	98 526,45	1,18	116 261,21		11,99	
	[14.4.01.20-0012]
	Грунтовка антикоррозионная цинконаполненная быстросохнущая для преобразования ржавчины и окалины
	т	0,015		0,0020625	314 474,93	1,19	374 225,17		771,84	
		Итого прямые затраты									1 033,13	
		ФОТ									242,17	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%					204,88	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%					104,98	
		Всего по позиции							9 767,2		1 342,99	
23	ГЭСН13-03-004-27
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской ЦХСК-1467
	100 м2	0,1375		0,1375						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,3927825					118,01	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч	2,16	1,3225	0,3927825			300,45		118,01	
	2	ЭМ									5,48	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0039532					1,35	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0019766			548,43		1,08	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0019766			318,26		0,63	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0019766			1 642,67		3,25	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0019766			365,77		0,72	
	[91.21.01-012]
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч	0,85	1,4375	0,1680078	5,67	1,18	6,69		1,12	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,02	1,4375	0,0039531	6,62	1,28	8,47		0,03	
	4	М									1 032,5	
	[14.5.09.07-0030]
	Растворитель Р-4
	т	0,001		0,0001375	98 526,45	1,18	116 261,21		15,99	
	[14.4.01.20-0001]
	Грунтовка антикоррозионная цинконаполненная с модифицированным химически стойким каучуком
	т	0,02		0,00275	310 621,85	1,19	369 640		1 016,51	
		Итого прямые затраты									1 157,34	
		ФОТ									119,36	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%					100,98	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%					51,74	
		Всего по позиции							9 527,71		1 310,06	
24	ГЭСН13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками
	м2	3,32		3,32						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,95163					1 116,89	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	0,9	1,3225	3,95163			282,64		1 116,89	
		Итого прямые затраты									1 116,89	
		ФОТ									1 116,89	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%					944,89	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%					484,17	
		Всего по позиции							766,85		2 545,95	
25	ГЭСН15-04-030-03
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2	0,0332		0,0332						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,6201683					475,23	
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч	36,9	1,3225	1,6201683			293,32		475,23	
	2	ЭМ									0,81	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0019091					0,59	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,03	1,4375	0,0014318			548,43		0,79	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,03	1,4375	0,0014318			318,26		0,46	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0004773	37,32	1,36	50,76		0,02	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0004773			282,64		0,13	
	4	М									14,89	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,3		0,00996	56,11	1,62	90,9		0,91	
	[14.5.05.02-0001]
	Олифа натуральная
	кг	2,7		0,08964	133,31	1,17	155,97		13,98	
		Итого прямые затраты									491,52	
25.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная 
	т	0,0246		0,0008167	77 205,08	1,37	105 770,96		86,38	
		ФОТ									475,82	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					428,24	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					198,18	
		Всего по позиции							36 274,7		1 204,32	
26	ГЭСНр62-03-002-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза дверь входная
	100 м2	0,028		0,028						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,58604					169,81	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	18,2	1,15	0,58604			289,76		169,81	
	2	ЭМ									0,18	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,000322					0,1	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,000322			548,43		0,18	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,000322			318,26		0,1	
	4	М									18,15	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,0028	56,11	1,62	90,9		0,25	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,009		0,000252	60 697,21	1,17	71 015,74		17,9	
		Итого прямые затраты									188,24	
26.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная 
	т	0,0161		0,0004508	77 205,08	1,37	105 770,96		47,68	
		ФОТ									169,91	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					152,92	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					78,16	
		Всего по позиции							16 678,57		467	
27	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную
V=9,2*0,1	т	0,92		0,92			786,73		723,79	
		Всего по позиции									723,79	
28	49-1
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
V=9,2*0,9	т	8,28		8,28			59,29		490,92	
		Всего по позиции									490,92	
29	02-15-1-01-0017
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км
	т	9,2		9,2			186,89		1 719,39	
		Всего по позиции									1 719,39	
		Итого прямые затраты по разделу 1. Фасад			404 516,81	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			253 534,33	
		   эксплуатация машин и механизмов			2 612,89	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			1 296,88	
		   материальные ресурсы			144 138,61	
		   перевозка			2 934,1	
		Итого ФОТ (справочно)			254 831,21	
		Итого накладные расходы			233 486,41	
		Итого сметная прибыль			121 390,91	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 1. Фасад			759 394,13	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
		   затраты труда рабочих			847,7444502	
		   затраты труда машинистов			4,0622115	
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 2. Отмостка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
30	ГЭСН01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3	0,0575		0,0575						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			10,18325					2 636,34	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	154	1,15	10,18325			258,89		2 636,34	
		Итого прямые затраты									2 636,34	
		ФОТ									2 636,34	
	Пр/812-001.2-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89%	0,9	80,1%					2 111,71	
	Пр/774-001.2; Приказ N 774/пр, п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40%	0,85	34%					896,36	
		Всего по позиции							98 163,65		5 644,41	
31	ГЭСН08-01-003-07
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2	0,069		0,069						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,934553					608,8	
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч	21,2	1,3225	1,934553			314,7		608,8	
	2	ЭМ									31,7	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0198375					6,31	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,2	1,4375	0,0198375			548,43		10,88	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,2	1,4375	0,0198375			318,26		6,31	
	[91.08.04-021]
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч	1,95	1,4375	0,1934156	95,25	1,13	107,63		20,82	
	4	М									107,73	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,0069	56,11	1,62	90,9		0,63	
	[01.3.01.03-0002]
	Керосин для технических целей
	т	0,024		0,001656	62 186,75	1,04	64 674,22		107,1	
		Итого прямые затраты									754,54	
31.1	[01.2.03.03-0123]
	Мастика битумно-эмульсионная гидроизоляционная, кровельная, для подземных строительных конструкций, внутренних помещений и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от +5 до +30 °C, прочность сцепления с бетоном не менее 0,45 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2
	кг	240		16,56	108,69	1,19	129,34		2 141,87	
		ФОТ									615,11	
	Пр/812-008.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%					608,96	
	Пр/774-008.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%					360,76	
		Всего по позиции							56 030,87		3 866,13	
32	ГЭСН08-01-002-02
	Устройство основания щебеночного (толщ.150мм)
	м3	1,73		1,73						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,9447363					512,71	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч	0,85	1,3225	1,9447363			263,64		512,71	
	2	ЭМ									224,59	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,1740813					63,67	
	91.06.05-057
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т
	маш.-ч	0,07	1,4375	0,1740813			1 214,19		211,37	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,07	1,4375	0,1740813			365,77		63,67	
	91.08.09-024
	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора
	маш.-ч	0,4	1,4375	0,99475			13,29		13,22	
	4	М									5,37	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,15		0,2595	35,71	0,58	20,71		5,37	
		Итого прямые затраты									806,34	
32.1	02.2.05.04-2088
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм
	м3	1,15		1,9895			1 895,4		3 770,9	
		ФОТ									576,38	
	Пр/812-008.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%					570,62	
	Пр/774-008.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%					338,05	
		Всего по позиции							3 171,05		5 485,91	
33	ГЭСН08-01-002-01
	Устройство основания песчаного толщ.150мм
	м3	1,73		1,73						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,55181					409,12	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч	0,78	1,15	1,55181			263,64		409,12	
	2	ЭМ									194,15	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,151375					55,37	
	91.06.05-057
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т
	маш.-ч	0,07	1,25	0,151375			1 214,19		183,8	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,07	1,25	0,151375			365,77		55,37	
	91.08.09-024
	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора
	маш.-ч	0,36	1,25	0,7785			13,29		10,35	
	4	М									5,37	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,15		0,2595	35,71	0,58	20,71		5,37	
		Итого прямые затраты									664,01	
33.1	[02.3.01.02-1104]
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3	1,1		1,903	573,7	1,01	579,44		1 102,67	
		ФОТ									464,49	
	Пр/812-008.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%					459,85	
	Пр/774-008.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%					272,42	
		Всего по позиции							1 444,48		2 498,95	
34	ГЭСН27-05-005-01
	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см
	100 м2	0,115		0,115						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			10,7236896					3 183,76	
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч	70,51	1,3225	10,7236896			296,89		3 183,76	
	2	ЭМ									754,41	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,2646406					413,79	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	1,44	1,4375	0,23805			1 642,67		391,04	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	1,44	1,4375	0,23805			365,77		87,07	
	[91.08.09-023]
	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок
	маш.-ч	18,62	1,4375	3,0781188	2,41	1,23	2,96		9,11	
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч	6,21	1,4375	1,0265906			345,08		354,26	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	6,21	1,4375	1,0265906			318,26		326,72	
	4	М									3 930,93	
	[13.2.03.01-0011]
	Камни булыжные
	м3	11		1,265	3 663	0,82	3 003,66		3 799,63	
	[02.3.01.02-1118]
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3	2		0,23	565,2	1,01	570,85		131,3	
		Итого прямые затраты									8 282,89	
		ФОТ									3 597,55	
	Пр/812-021.1-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113%	0,9	101,7%					3 658,71	
	Пр/774-021.1; Приказ N 774/пр, п.16	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77%	0,85	65,45%					2 354,6	
		Всего по позиции							124 314,78		14 296,2	
35	ГЭСН01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3	0,0575		0,0575						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6,7298719					1 670,35	
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч	88,5	1,3225	6,7298719			248,2		1 670,35	
		Итого прямые затраты									1 670,35	
		ФОТ									1 670,35	
	Пр/812-001.2-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89%	0,9	80,1%					1 337,95	
	Пр/774-001.2; Приказ N 774/пр, п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40%	0,85	34%					567,92	
		Всего по позиции							62 195,13		3 576,22	
		Итого прямые затраты по разделу 2. Отмостка			21 829,91	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			9 021,08	
		   эксплуатация машин и механизмов			1 204,85	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			539,14	
		   материальные ресурсы			11 064,84	
		   перевозка			0	
		Итого ФОТ (справочно)			9 560,22	
		Итого накладные расходы			8 747,8	
		Итого сметная прибыль			4 790,11	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 2. Отмостка			35 367,82	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
		   затраты труда рабочих			33,0679108	
		   затраты труда машинистов			1,6099344	
	
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
				
		ВСЕГО строительные работы			794 761,95	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			426 346,72	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			262 555,41	
		      эксплуатация машин и механизмов			3 817,74	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			1 836,02	
		      материальные ресурсы			155 203,45	
		      перевозка			2 934,1	
		   Всего ФОТ (справочно)			264 391,43	
		   Всего накладные расходы			242 234,21	
		   Всего сметная прибыль			126 181,02	
				
		ВСЕГО по смете			794 761,95	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			426 346,72	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			262 555,41	
		      эксплуатация машин и механизмов			3 817,74	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			1 836,02	
		      материальные ресурсы			155 203,45	
		      перевозка			2 934,1	
		   Всего ФОТ (справочно)			264 391,43	
		   Всего накладные расходы			242 234,21	
		   Всего сметная прибыль			126 181,02	
		   Всего оборудование			0	
		   Всего прочие затраты			0	
				
		Справочно		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   затраты труда рабочих			880,812361	
		   затраты труда машинистов			5,6721459	
		Итого			794 761,95	
		Итого			794 761,95	
	(Приказ Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр п. 179(в редакции приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 года №557/пр))	Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты 	((794 761,95+0+0+0)*2%) = 15 895,24	2%	15 895,24	
		Итого			810 657,19	
		НДС	(810 657,19*20%) = 162 131,44	20%	162 131,44	
		Итого			972 788,63	
	
Составил:	 	С.М.Сорокина	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
Проверил:	 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
	
		"УТВЕРЖДАЮ"	
		_________________________	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 16	
(наименование стройки)	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 16	
(наименование объекта капитального строительства)	
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ	
на капитальный ремонт фасада	
Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1 К=1,15; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б К=1,15 к ЗП и К=1,25 к ЭМ	
	
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Формула расчета объемов работ и расхода материалов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Дополнительная информация	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	3,6	V=3,6			
1.1	Щиты настила, толщина 40 мм	м2	12,24	V=3,6*3,4			
2	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,815	V=0,815			
2.1	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,14996	V=0,815*0,184			
2.2	Строительный мусор	т	0,18256	V=0,815*0,224			
3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 	100 м2	0,35	V=0,35			
3.1	Строительный мусор	т	1,6835	V=0,35*4,81			
4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (30мм) Цоколь	100 м2	0,076	V=0,076			
4.1	Строительный мусор	т	0,36556	V=0,076*4,81			
5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-01	100 м2	0,076	V=0,076			
5.1	Строительный мусор	т	0,18392	V=0,076*2,42			
6	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2	0,049	V=0,049			
6.1	Строительный мусор	т	0,47432	V=0,049*9,68			
7	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте до 1 м2: с земли и лесов (наличник)	100 м2	0,045	V=0,045			
7.1	Строительный мусор	т	0,576	V=0,045*12,8			
8	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг и карнизов по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте свыше 1 до 5 м2: с земли и лесов	100 м2	0,446	V=0,446			
8.1	Строительный мусор	т	5,7088	V=0,446*12,8			
9	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	1,49	V=14,9/10			
9.1	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,0298	V=(14,9/10)*0,02			
10	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,25	V=0,25			
10.1	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, толщина 0,5 мм, диаметр 140 мм	м	28,625	V=0,25*114,5			
11	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт	0,1	V=0,05*2			
11.1	Колено трубы 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт	10	V=(0,05*2)*100			
11.2	Строительный мусор	т	0,008	V=(0,05*2)*0,08			
12	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт	0,05	V=0,05			
12.1	Колено трубы сливное 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт	5	V=0,05*100			
12.2	Строительный мусор	т	0,0004	V=0,05*0,008			
13	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт	0,05	V=0,05			
13.1	Воронка водосборная из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 350/150 мм	шт	5	V=0,05*100			
13.2	Строительный мусор	т	0,004	V=0,05*0,08			
14	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок (окон)	м2	14,6	V=14,6			
15	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	100 м2	2,524	V=2,3025+0,024+0,1585+0,02+0,019			
16	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	2,995	V=2,3025+0,069+0,6045+0,019			
16.1	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	30,8485	V=(2,3025+0,069+0,6045+0,019)*10,3			
17	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций	100 м2	0,1855	V=0,0925+0,093			
17.1	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °C 0,95-1,05 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +80 °C	кг	5,73195	V=(0,0925+0,093)*30,9			
18	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2	0,065	V=0,0405+0,0045+0,02			
18.1	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт	0,338	V=(0,0405+0,0045+0,02)*5,2			
18.2	Строительный мусор	т	1,612	V=(0,0405+0,0045+0,02)*24,8			
19	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная	100 м2	3,187	V=2,3025+0,069+0,6045+0,069+0,123+0,019			
19.1	Краска силикатная для декоративных и реставрационных работ на наружных минеральных поверхностях зданий, расход (гладкое основание/шероховатое основание) 0,12-0,20/0,20-0,28 л/м2	л	63,74	V=(2,3025+0,069+0,6045+0,069+0,123+0,019)*0,2*100			
20	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов	100 м2	0,146	V=0,146			
20.1	Краска по дереву	т	0,0037142	V=0,146*0,02544			
21	Очистка поверхности щетками решетки	м2	13,75	V=13,75			
22	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной	100 м2	0,1375	V=0,1375			
23	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской ЦХСК-1467	100 м2	0,1375	V=0,1375			
24	Очистка поверхности щетками	м2	3,32	V=3,32			
25	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,0332	V=0,0332			
25.1	Краска масляная 	т	0,0008167	V=0,0332*0,0246			
26	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза дверь входная	100 м2	0,028	V=0,028			
26.1	Краска масляная 	т	0,0004508	V=0,028*0,0161			
27	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,92	V=9,2*0,1			
28	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	8,28	V=9,2*0,9			
29	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км	т	9,2	V=9,2			
30	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,0575	V=0,0575			
31	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,069	V=0,069			
31.1	Мастика битумно-эмульсионная гидроизоляционная, кровельная, для подземных строительных конструкций, внутренних помещений и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от +5 до +30 °C, прочность сцепления с бетоном не менее 0,45 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2	кг	16,56	V=0,069*240			
32	Устройство основания щебеночного (толщ.150мм)	м3	1,73	V=1,73			
32.1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм	м3	1,9895	V=1,73*1,15			
33	Устройство основания песчаного толщ.150мм	м3	1,73	V=1,73			
33.1	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3	1,903	V=1,73*1,1			
34	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	100 м2	0,115	V=0,115			
35	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,0575	V=0,0575			
	
Составил: