"СОГЛАСОВАНО"		"УТВЕРЖДАЮ"	
		Директор МКУ "Городское хозяйство" 	
				С.О.Андреев	
Наименование программного продукта	SmetaWIZARD	
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Приказ Министерства строительства; архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 21.02.2023 № 414	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		
Наименование субъекта Российской Федерации	53. Новгородская область	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 6/12	
(наименование стройки)	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 6/12	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №	ЛС-23		
на капитальный ремонт фасада	
(наименование работ и затрат)	
Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание	ведомость объемов работ РП	
	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен в текущем уровне цен	1 квартал 2024 г.		
Сметная стоимость	2 403,02	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	602,88	тыс. руб.	
   в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	3,54	тыс. руб.	
   строительных работ	2 372,79	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	2 038,2725001	чел.-ч	
   монтажных работ	30,23	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	10,2206336	чел.-ч	
   оборудования	0	тыс. руб.				
   прочих затрат	0	тыс. руб.				
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 1. Фасад, демонтажные работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСН08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2	8,5		8,5						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			488,994375					139 950,19	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	43,5	1,3225	488,994375			286,2		139 950,19	
	2	ЭМ									469,08	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,8553125					272,21	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,07	1,4375	0,8553125			548,43		469,08	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,07	1,4375	0,8553125			318,26		272,21	
	4	М									32 234,9	
	[11.1.03.01-0063]
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3	0,009		0,0765	16 496,03	0,89	14 681,47		1 123,13	
	[01.7.16.02-0002]
	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м
	т	0,035		0,2975	91 734,54	1,14	104 577,38		31 111,77	
		Итого прямые затраты									172 926,38	
1.1	[11.2.13.06-0013]
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2	3,4		28,9	625,83	1,53	957,52		27 672,33	
		ФОТ									140 222,4	
	Пр/812-008.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%					138 820,18	
	Пр/774-008.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%					82 240,44	
		Всего по позиции							49 606,98		421 659,33	
2	ГЭСНр67-01-003-01
	Демонтаж кабеля
	100 м	0,64		0,64						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6,1696					1 597,25	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	9,64		6,1696			258,89		1 597,25	
	2	ЭМ									0,32	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0064					1,81	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,01		0,0064	37,32	1,36	50,76		0,32	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01		0,0064			282,64		1,81	
		Итого прямые затраты									1 599,38	
		ФОТ									1 599,06	
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы при ремонте	%	91%		91%					1 455,14	
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы при ремонте	%	48%		48%					767,55	
		Всего по позиции							5 971,98		3 822,07	
3	ГЭСНр58-01-003-01
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м	1,833		1,833						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			19,182345					4 966,12	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	9,1	1,15	19,182345			258,89		4 966,12	
	2	ЭМ									2,14	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,12	1,15	0,252954	6,62	1,28	8,47		2,14	
		Итого прямые затраты									4 968,26	
3.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,12		0,21996			0		0	
		ФОТ									4 966,12	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					4 469,51	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					2 284,42	
		Всего по позиции							6 395,08		11 722,19	
4	ГЭСНр62-04-011-01
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок (окон)
	м2	8,4		8,4						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,6028					1 402,6	
	1-100-16
	Средний разряд работы 1,6
	чел.-ч	0,58	1,15	5,6028			250,34		1 402,6	
		Итого прямые затраты									1 402,6	
		ФОТ									1 402,6	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					1 262,34	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					645,2	
		Всего по позиции							394,06		3 310,14	
5	ГЭСН46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и откосов
V=0,1882+1,623	100 м2	1,8112		1,8112						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			47,5313216					12 305,38	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	22,82	1,15	47,5313216			258,89		12 305,38	
		Итого прямые затраты									12 305,38	
5.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,6		8,33152			0		0	
		ФОТ									12 305,38	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91%		91%					11 197,9	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52%		52%					6 398,8	
		Всего по позиции							16 509,54		29 902,08	
6	ГЭСНр53-01-013-01
	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
	10 м	5,04		5,04						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			15,70716					4 663,3	
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч	2,71	1,15	15,70716			296,89		4 663,3	
	4	М									1,04	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,01		0,0504	35,71	0,58	20,71		1,04	
		Итого прямые затраты									4 664,34	
6.1	[04.3.01.09-0014]
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3	0,02		0,1008	3 778,62	1,23	4 647,7		468,49	
		ФОТ									4 663,3	
	Пр/812-087.0-1	НР Стены при ремонте	%	92%		92%					4 290,24	
	Пр/774-087.0	СП Стены при ремонте	%	52%		52%					2 424,92	
		Всего по позиции							2 350,79		11 847,99	
7	ГЭСНр62-04-005-01
	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов
	100 м2	5,14		5,14						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			105,2158					27 239,32	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	17,8	1,15	105,2158			258,89		27 239,32	
		Итого прямые затраты									27 239,32	
		ФОТ									27 239,32	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					24 515,39	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					12 530,09	
		Всего по позиции							12 506,77		64 284,8	
8	ГЭСН46-06-001-04
	Разборка надземной части без сохранения годных материалов: деревянных зданий любой этажности
	10 м3 строительного объема	1		1						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			10,3					2 715,49	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч	10,3		10,3			263,64		2 715,49	
	2	ЭМ									86,17	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,06					24,42	
	[91.01.05-085]
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3
	маш.-ч	0,02		0,02	1 054,03	1,16	1 222,67		24,45	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,02		0,02			427,52		8,55	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч	0,02		0,02			1 484,25		29,69	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,02		0,02			427,52		8,55	
	[91.01.01-034]
	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч	0,02		0,02	828,16	1,36	1 126,3		22,53	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,02		0,02			365,77		7,32	
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч	0,28		0,28			2,44		0,68	
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч	0,07		0,07			126,02		8,82	
		Итого прямые затраты									2 826,08	
8.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	2,42		2,42			0		0	
		ФОТ									2 739,91	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91%		91%					2 493,32	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52%		52%					1 424,75	
		Всего по позиции							6 744,15		6 744,15	
9	ГЭСНр68-02-004-05
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
V=33*0,1/100	100 м3	0,033		0,033						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,6335					438,42	
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч	49,5		1,6335			268,39		438,42	
	2	ЭМ									490,41	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,35409					151,38	
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч	2,87		0,09471			1 075,58		101,87	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	2,87		0,09471			427,52		40,49	
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.-ч	7,86		0,25938			1 478,64		383,53	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	7,86		0,25938			427,52		110,89	
	[91.12.06-012]
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч	1,98		0,06534	62,31	1,23	76,64		5,01	
		Итого прямые затраты									1 080,21	
		ФОТ									589,8	
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство при ремонте	%	102%		102%					601,6	
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство при ремонте	%	54%		54%					318,49	
		Всего по позиции							60 615,15		2 000,3	
10	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2	0,141		0,141						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,8670971					275,96	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч	4,65	1,3225	0,8670971			318,26		275,96	
	2	ЭМ									1,21	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0040538					1,22	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0020269			548,43		1,11	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0020269			318,26		0,65	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0020269	37,32	1,36	50,76		0,1	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0020269			282,64		0,57	
	4	М									1,28	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,0141	56,11	1,62	90,9		1,28	
		Итого прямые затраты									279,67	
10.1	[14.4.01.02-0012]
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг	10,3		1,4523	68,29	1,42	96,97		140,83	
		ФОТ									277,18	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					249,46	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					115,45	
		Всего по позиции							5 570,28		785,41	
11	ГЭСНр53-01-014-03
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2	0,141		0,141						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			98,408835					26 645,18	
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч	606,9	1,15	98,408835			270,76		26 645,18	
	2	ЭМ									481,34	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,3243					138,64	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч	2	1,15	0,3243			1 484,25		481,34	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	2	1,15	0,3243			427,52		138,64	
	4	М									3 885,73	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	1,15		0,16215	35,71	0,58	20,71		3,36	
	[04.3.01.12-0003]
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50
	м3	5,8		0,8178	3 859,62	1,23	4 747,33		3 882,37	
		Итого прямые затраты									31 150,89	
11.1	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150
	1000 шт	10,33		1,45653			15 496,86		22 571,64	
11.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	51,3		7,2333			0		0	
		ФОТ									26 783,82	
	Пр/812-087.0-1	НР Стены при ремонте	%	92%		92%					24 641,11	
	Пр/774-087.0	СП Стены при ремонте	%	52%		52%					13 927,59	
		Всего по позиции							654 547,73		92 291,23	
12	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен перед штукатуркой
	100 м2	1,6462		1,6462						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			10,1235127					3 221,91	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч	4,65	1,3225	10,1235127			318,26		3 221,91	
	2	ЭМ									14,18	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0473282					14,22	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0236641			548,43		12,98	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0236641			318,26		7,53	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0236641	37,32	1,36	50,76		1,2	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0236641			282,64		6,69	
	4	М									14,96	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,16462	56,11	1,62	90,9		14,96	
		Итого прямые затраты									3 265,27	
12.1	[14.4.01.10-0003]
	Грунтовка на силикатной основе для минеральных оснований перед наложением тонкослойных силикатных штукатурных покрытий и красок
	кг	10,3		16,95586	228,11	1,19	271,45		4 602,67	
		ФОТ									3 236,13	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					2 912,52	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					1 347,85	
		Всего по позиции							7 367,46		12 128,31	
13	ГЭСН15-02-031-01
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
	100 м2	0,1882		0,1882						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			44,5521155					13 703,34	
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч	179	1,3225	44,5521155			307,58		13 703,34	
	2	ЭМ									28,29	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,5573073					157,52	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	2,06	1,4375	0,5573073	37,32	1,36	50,76		28,29	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	2,06	1,4375	0,5573073			282,64		157,52	
	4	М									3 455,25	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	4,4		0,82808	3 392,36	1,23	4 172,6		3 455,25	
		Итого прямые затраты									17 344,4	
		ФОТ									13 860,86	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					12 474,77	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					5 773,05	
		Всего по позиции							189 119,13		35 592,22	
14	ГЭСН15-02-002-01
	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких 
V=1,025-0,1882	100 м2	0,8368		0,8368						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			111,773468					36 634,87	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч	101	1,3225	111,773468			327,76		36 634,87	
	2	ЭМ									64,05	
	[91.06.03-061]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч	1,25	1,4375	1,503625	8,84	1,28	11,32		17,02	
	[91.07.07-011]
	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч
	маш.-ч	2,4	1,4375	2,88696	13,69	1,19	16,29		47,03	
	4	М									8 909,73	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,29288	35,71	0,58	20,71		6,07	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	2,55		2,13384	3 392,36	1,23	4 172,6		8 903,66	
		Итого прямые затраты									45 608,65	
		ФОТ									36 634,87	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					32 971,38	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					15 258,42	
		Всего по позиции							112 139,64		93 838,45	
15	ГЭСН15-02-036-01
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (цоколь)
	100 м2	0,415		0,415						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			63,1163125					19 187,99	
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч	115	1,3225	63,1163125			304,01		19 187,99	
	2	ЭМ									176,56	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,8590501					249,75	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,14	1,4375	0,0835188			1 642,67		137,19	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,14	1,4375	0,0835188			365,77		30,55	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	1,3	1,4375	0,7755313	37,32	1,36	50,76		39,37	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	1,3	1,4375	0,7755313			282,64		219,2	
	4	М									25 559,7	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,01		0,00415	35,71	0,58	20,71		0,09	
	[03.2.01.01-0001]
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)
	т	0,013		0,005395	4 800,85	1,45	6 961,23		37,56	
	[01.7.07.29-0111]
	Пакля смоляная пропитанная
	кг	12		4,98	92,95	1,23	114,33		569,36	
	[08.1.02.17-0161]
	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм
	м2	108		44,82	353,61	1,23	434,94		19 494,01	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	3,1		1,2865	3 392,36	1,23	4 172,6		5 368,05	
	[01.7.15.06-0121]
	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм
	т	0,0025		0,0010375	76 630,4	1,14	87 358,66		90,63	
		Итого прямые затраты									45 174	
		ФОТ									19 437,74	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					17 493,97	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					8 095,82	
		Всего по позиции							170 515,16		70 763,79	
16	ГЭСН15-02-004-01
	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников: прямолинейных
V=0,4+0,07+0,045	100 м2	0,515		0,515						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			290,143275					100 610,08	
	1-100-46
	Средний разряд работы 4,6
	чел.-ч	426	1,3225	290,143275			346,76		100 610,08	
	2	ЭМ									182,69	
	[91.06.03-061]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч	21,8	1,4375	16,1388125	8,84	1,28	11,32		182,69	
	4	М									24 942,04	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	1,4		0,721	35,71	0,58	20,71		14,93	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	11,6		5,974	3 392,36	1,23	4 172,6		24 927,11	
		Итого прямые затраты									125 734,81	
		ФОТ									100 610,08	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					90 549,07	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					41 904,1	
		Всего по позиции							501 335,88		258 187,98	
17	ГЭСНр61-04-001-02
	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов
	100 м2	1,9515		1,9515						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			69,12213					19 782,75	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	30,8	1,15	69,12213			286,2		19 782,75	
	2	ЭМ									1,9	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,1	1,15	0,2244225	6,62	1,28	8,47		1,9	
	4	М									244,68	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,01		0,019515	35,71	0,58	20,71		0,4	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	0,03		0,058545	3 392,36	1,23	4 172,6		244,28	
		Итого прямые затраты									20 029,33	
		ФОТ									19 782,75	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					17 606,65	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					8 704,41	
		Всего по позиции							23 746,04		46 340,39	
18	ГЭСН12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
V=168*0,35/100	100 м2	0,588		0,588						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			75,585636					21 363,52	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	97,2	1,3225	75,585636			282,64		21 363,52	
	2	ЭМ									165,07	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,2282175					91,1	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,07	1,4375	0,0591675			548,43		32,45	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,07	1,4375	0,0591675			318,26		18,83	
	[91.05.01-017]
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч	0,2	1,4375	0,16905	622,62	1,26	784,5		132,62	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,2	1,4375	0,16905			427,52		72,27	
	4	М									33 779,57	
	[08.3.05.05-0051]
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т	0,57		0,33516	91 285	1,06	96 762,1		32 430,79	
	[01.7.15.06-0022]
	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм
	кг	4		2,352	72,97	1,14	83,19		195,66	
	[08.3.03.05-0002]
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм
	т	0,012		0,007056	149 930,17	1,09	163 423,89		1 153,12	
		Итого прямые затраты									55 399,26	
		ФОТ									21 454,62	
	Пр/812-012.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Кровли	%	109%	0,9	98,1%					21 046,98	
	Пр/774-012.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Кровли	%	57%	0,85	48,45%					10 394,76	
		Всего по позиции							147 688,78		86 841	
19	ГЭСН15-04-011-02
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная
	100 м2	8,566		8,566						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			211,8436045					59 875,48	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	18,7	1,3225	211,8436045			282,64		59 875,48	
	2	ЭМ									772,05	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,3544988					431,08	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,11	1,4375	1,3544988			548,43		742,85	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,11	1,4375	1,3544988			318,26		431,08	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,28	1,4375	3,447815	6,62	1,28	8,47		29,2	
	4	М									46 838,42	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,075		0,64245	35,71	0,58	20,71		13,31	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,01		0,08566	56,11	1,62	90,9		7,79	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	0,06		0,51396	3 392,36	1,23	4 172,6		2 144,55	
	[01.8.01.07-0001]
	Стекло жидкое калийное
	т	0,0532		0,4557112	40 136,1	1,89	75 857,23		34 568,99	
	[14.4.01.10-0003]
	Грунтовка на силикатной основе для минеральных оснований перед наложением тонкослойных силикатных штукатурных покрытий и красок
	кг	2,3		19,7018	228,11	1,19	271,45		5 348,05	
	[01.7.10.17-0141]
	Пемза
	кг	0,18		1,54188	2 507,62	1,23	3 084,37		4 755,73	
		Итого прямые затраты									107 917,03	
19.1	[14.3.02.05-0105]
	Краска силикатная для декоративных и реставрационных работ на наружных минеральных поверхностях зданий, расход (гладкое основание/шероховатое основание) 0,12-0,20/0,20-0,28 л/м2
	л	20		171,32	519,88	1,17	608,26		104 207,1	
		ФОТ									60 306,56	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					54 275,9	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					25 117,68	
		Всего по позиции							34 031,95		291 517,71	
20	ГЭСН15-04-025-05
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов
	100 м2	0,84		0,84						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			139,9734					42 055,01	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч	126	1,3225	139,9734			300,45		42 055,01	
	2	ЭМ									60,21	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,12075					38	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,09	1,4375	0,108675			548,43		59,6	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,09	1,4375	0,108675			318,26		34,59	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,012075	37,32	1,36	50,76		0,61	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,012075			282,64		3,41	
	4	М									5 540,8	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,31		0,2604	56,11	1,62	90,9		23,67	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	0,84		0,7056	531,44	1,23	653,67		461,23	
	[14.5.11.01-0003]
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т	0,039		0,03276	24 995,33	1,42	35 493,37		1 162,76	
	[01.7.10.17-0141]
	Пемза
	кг	1,44		1,2096	2 507,62	1,23	3 084,37		3 730,85	
	[14.5.05.01-0002]
	Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90 % комбинированной)
	т	0,0021		0,001764	78 632,99	1,17	92 000,6		162,29	
		Итого прямые затраты									47 694,02	
20.1	[14.4.02.04-0204]
	Краска по дереву
	т	0,02544		0,0213696	85 907,45	1,37	117 693,21		2 515,06	
		ФОТ									42 093,01	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					37 883,71	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					17 531,74	
		Всего по позиции							125 743,49		105 624,53	
21	ГЭСНм08-02-401-01
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (кабель ранее снятый)
	100 м	0,64		0,64						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			30,38208					9 453,08	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч	41,28	1,15	30,38208			311,14		9 453,08	
	2	ЭМ									331,18	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,2944					109,78	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,2	1,15	0,1472			548,43		80,73	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,2	1,15	0,1472			318,26		46,85	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч	0,2	1,15	0,1472			1 484,25		218,48	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,2	1,15	0,1472			427,52		62,93	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч	1,98	1,15	1,45728			21,94		31,97	
	4	М									484,16	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг	1,75		1,12	155,63	0,95	147,85		165,59	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг	0,4		0,256	79,88	1,37	109,44		28,02	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч	0,7712		0,493568			6,88		3,4	
	[01.7.15.14-0165]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т	0,00037		0,0002368	99 190,96	1,14	113 077,69		26,78	
	[01.7.15.07-0014]
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт	1		0,64	41,71	1,14	47,55		30,43	
	[01.7.06.07-0002]
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м	0,3		0,192	37,71	1,47	55,43		10,64	
	[01.7.15.10-0052]
	Скобы стальные монтажные двухлапковые (СД), закрепляемый диаметр 27 мм
	10 шт	5		3,2	60,11	1,14	68,53		219,3	
		Итого прямые затраты									10 378,2	
21.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					164,4	
		ФОТ									9 562,86	
	Пр/611-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%					9 275,97	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%					4 877,06	
		Всего по позиции							38 586,92		24 695,63	
Ремонт пристройки	
22	ГЭСНр53-01-015-01
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	м3	1,5		1,5						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			61,04775					16 239,31	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч	35,39	1,15	61,04775			266,01		16 239,31	
	2	ЭМ									532,21	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,74175					259,63	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч	0,2	1,15	0,345			1 484,25		512,07	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,2	1,15	0,345			427,52		147,49	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,23	1,15	0,39675	37,32	1,36	50,76		20,14	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,23	1,15	0,39675			282,64		112,14	
	4	М									1 802,98	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,044		0,066	35,71	0,58	20,71		1,37	
	[04.3.01.12-0003]
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50
	м3	0,253		0,3795	3 859,62	1,23	4 747,33		1 801,61	
		Итого прямые затраты									18 834,13	
22.1	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150
	1000 шт	0,402		0,603			15 496,86		9 344,61	
22.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,23		0,345			0		0	
		ФОТ									16 498,94	
	Пр/812-087.0-1	НР Стены при ремонте	%	92%		92%					15 179,02	
	Пр/774-087.0	СП Стены при ремонте	%	52%		52%					8 579,45	
		Всего по позиции							34 624,81		51 937,21	
23	ГЭСН08-01-003-05
	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя
	100 м2	0,05		0,05						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,09465					973,89	
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч	46,8	1,3225	3,09465			314,7		973,89	
	2	ЭМ									49,37	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0395313					12,58	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,55	1,4375	0,0395313			548,43		21,68	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,55	1,4375	0,0395313			318,26		12,58	
	[91.08.04-021]
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч	3,58	1,4375	0,2573125	95,25	1,13	107,63		27,69	
	4	М									77,61	
	[01.3.01.03-0002]
	Керосин для технических целей
	т	0,024		0,0012	62 186,75	1,04	64 674,22		77,61	
		Итого прямые затраты									1 113,45	
23.1	[01.2.03.03-0014]
	Мастика битумная кровельная горячая МБКГ-55, МБКГ-65, МБКГ-75, МБКГ-85
	т	0,44		0,022	31 491,91	1,19	37 475,37		824,46	
23.2	[01.2.01.02-0011]
	Битум разжиженный РБ-1
	т	0,016		0,0008	64 706,32	1,25	80 882,9		64,71	
23.3	[12.1.02.15-1006]
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, основа полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не менее 95°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 650/600 Н, толщина 4 мм, масса 1 м2 до 4 кг
	м2	230		11,5	195,07	1,81	353,08		4 060,42	
		ФОТ									986,47	
	Пр/812-008.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%					976,61	
	Пр/774-008.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%					578,56	
		Всего по позиции							152 364,2		7 618,21	
24	ГЭСН10-01-010-01
	Установка элементов каркаса: из брусьев
	м3	0,27		0,27						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			8,0341875					2 232,62	
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч	22,5	1,3225	8,0341875			277,89		2 232,62	
	2	ЭМ									76,63	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,139725					44,47	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,36	1,4375	0,139725			548,43		76,63	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,36	1,4375	0,139725			318,26		44,47	
	4	М									4 839,98	
	[01.7.15.03-0042]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг	7,5		2,025	174,93	1,14	199,42		403,83	
	[11.1.03.01-0066]
	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II
	м3	0,93		0,2511	16 655	0,89	14 822,95		3 722,04	
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т	0,003		0,00081	70 296,2	1,14	80 137,67		64,91	
	[08.1.02.11-0001]
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т	0,0031		0,000837	55 898,18	1,52	84 965,23		71,12	
	[11.1.03.05-0065]
	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III
	м3	0,01		0,0027	7 555	1,29	9 745,95		26,31	
	01.3.01.01-0002
	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95
	т	0,00015		0,0000405			49 791,18		2,02	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч	0,1196		0,032292			6,88		0,22	
	[12.1.02.06-0012]
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2	1,45		0,3915	47,57	1,37	65,17		25,51	
	[11.1.03.06-0078]
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II
	м3	0,12		0,0324	10 082,68	1,29	13 006,66		421,42	
	[14.5.06.03-0002]
	Паста антисептическая
	т	0,00301		0,0008127	98 039,57	1,23	120 588,67		98	
	[14.2.04.01-0001]
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т	0,00258		0,0006966	10 826,9	0,61	6 604,41		4,6	
		Итого прямые затраты									7 193,7	
		ФОТ									2 277,09	
	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%					2 213,33	
	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%					1 064,54	
		Всего по позиции							38 783,59		10 471,57	
25	ГЭСН12-01-028-03
	Устройство гидроизоляционной мембраны для кровель из ПВХ мембран методом свободной укладки
	100 м2	0,09		0,09						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,2166255					62	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	1,82	1,3225	0,2166255			286,2		62	
	2	ЭМ									10,31	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0116439					4	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,03	1,4375	0,0038813			548,43		2,13	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,03	1,4375	0,0038813			318,26		1,24	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч	0,03	1,4375	0,0038813			1 484,25		5,76	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,03	1,4375	0,0038813			427,52		1,66	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,03	1,4375	0,0038813	37,32	1,36	50,76		0,2	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,03	1,4375	0,0038813			282,64		1,1	
	[91.17.04-001]
	Автоматы сварочные для полимерных покрытий, мощность 4,6 кВт
	маш.-ч	0,34	1,4375	0,0439875	42,84	1,18	50,55		2,22	
		Итого прямые затраты									76,31	
25.1	12.1.02.10-0147
	Мембрана защитная профилированная из полиэтилена высокой плотности (ПНД), толщина полотна 0,5 мм, высота выступов 8,5 мм, предел прочности на сжатие 200 кН/м2, масса 450 г/м2
	м2	114,093		10,26837			185,72		1 907,04	
		ФОТ									66	
	Пр/812-012.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Кровли	%	109%	0,9	98,1%					64,75	
	Пр/774-012.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Кровли	%	57%	0,85	48,45%					31,98	
		Всего по позиции							23 112		2 080,08	
26	ГЭСН10-01-010-01
	Установка элементов каркаса: из брусьев - контробрешетка
V=15*0,05*0,05	м3	0,0375		0,0375						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,1158594					310,09	
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч	22,5	1,3225	1,1158594			277,89		310,09	
	2	ЭМ									10,64	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0194063					6,18	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,36	1,4375	0,0194063			548,43		10,64	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,36	1,4375	0,0194063			318,26		6,18	
	4	М									672,22	
	[01.7.15.03-0042]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг	7,5		0,28125	174,93	1,14	199,42		56,09	
	[11.1.03.01-0066]
	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II
	м3	0,93		0,034875	16 655	0,89	14 822,95		516,95	
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т	0,003		0,0001125	70 296,2	1,14	80 137,67		9,02	
	[08.1.02.11-0001]
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т	0,0031		0,0001163	55 898,18	1,52	84 965,23		9,88	
	[11.1.03.05-0065]
	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III
	м3	0,01		0,000375	7 555	1,29	9 745,95		3,65	
	01.3.01.01-0002
	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95
	т	0,00015		0,0000056			49 791,18		0,28	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч	0,1196		0,004485			6,88		0,03	
	[12.1.02.06-0012]
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2	1,45		0,054375	47,57	1,37	65,17		3,54	
	[11.1.03.06-0078]
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II
	м3	0,12		0,0045	10 082,68	1,29	13 006,66		58,53	
	[14.5.06.03-0002]
	Паста антисептическая
	т	0,00301		0,0001129	98 039,57	1,23	120 588,67		13,61	
	[14.2.04.01-0001]
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т	0,00258		0,0000968	10 826,9	0,61	6 604,41		0,64	
		Итого прямые затраты									999,13	
		ФОТ									316,27	
	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%					307,41	
	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%					147,86	
		Всего по позиции							38 784		1 454,4	
27	ГЭСН12-01-007-08
	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов с устройством обрешетки
	100 м2	0,09		0,09						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			9,4946243					2 852,66	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч	79,77	1,3225	9,4946243			300,45		2 852,66	
	2	ЭМ									67,21	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0815063					33	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,13	1,4375	0,0168188			548,43		9,22	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,13	1,4375	0,0168188			318,26		5,35	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч	0,08	1,4375	0,01035			1 484,25		15,36	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,08	1,4375	0,01035			427,52		4,42	
	[91.05.01-017]
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч	0,42	1,4375	0,0543375	622,62	1,26	784,5		42,63	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,42	1,4375	0,0543375			427,52		23,23	
	4	М									7 245,31	
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т	0,006		0,00054	70 296,2	1,14	80 137,67		43,27	
	[08.1.02.11-0001]
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т	0,052		0,00468	55 898,18	1,52	84 965,23		397,64	
	[11.1.03.06-0078]
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II
	м3	1,8		0,162	10 082,68	1,29	13 006,66		2 107,08	
	[01.7.15.06-0022]
	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм
	кг	1,1		0,099	72,97	1,14	83,19		8,24	
	[08.3.05.05-1506]
	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм
	м2	122,222222		11	526,27	0,81	426,28		4 689,08	
		Итого прямые затраты									10 198,18	
		ФОТ									2 885,66	
	Пр/812-012.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Кровли	%	109%	0,9	98,1%					2 830,83	
	Пр/774-012.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Кровли	%	57%	0,85	48,45%					1 398,1	
		Всего по позиции							160 301,22		14 427,11	
28	ГЭСН10-01-012-01
	Обшивка каркасных стен: досками обшивки
	100 м2	0,07		0,07						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,3604725					961,77	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	36,3	1,3225	3,3604725			286,2		961,77	
	2	ЭМ									30,9	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,05635					17,93	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,56	1,4375	0,05635			548,43		30,9	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,56	1,4375	0,05635			318,26		17,93	
	4	М									3 962,94	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч	0,252		0,01764			6,88		0,12	
	[11.1.03.06-0070]
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3	0,14		0,0098	10 082,68	1,29	13 006,66		127,47	
	[12.1.02.12-0002]
	Пергамин кровельный, группа горючести Г4, разрывная сила в продольном направлении 215 Н/50 мм, теплостойкость +80 °C, масса 0,19 кг/м2
	м2	105		7,35	12,51	1,19	14,89		109,44	
	[01.7.15.06-0122]
	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм
	т	0,00725		0,0005075	76 110,2	1,14	86 765,63		44,03	
	[11.1.01.12-0007]
	Доска обшивочная хвойных пород (ель, сосна), сорт АВ, профиль штиль, толщина 13 мм, ширина до 96 мм
	м3	1,43		0,1001	28 414	1,29	36 654,06		3 669,07	
	[01.7.15.06-0022]
	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм
	кг	2,2		0,154	72,97	1,14	83,19		12,81	
		Итого прямые затраты									4 973,54	
		ФОТ									979,7	
	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%					952,27	
	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%					458,01	
		Всего по позиции							91 197,43		6 383,82	
29	ГЭСН10-01-040-01
	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема: до 2 м2
	100 м2	0,02		0,02						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			11,6909					3 776,28	
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч	442	1,3225	11,6909			323,01		3 776,28	
	2	ЭМ									70,48	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,1285125					40,9	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	4,47	1,4375	0,1285125			548,43		70,48	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	4,47	1,4375	0,1285125			318,26		40,9	
	4	М									162,13	
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т	0,0003		0,000006	70 296,2	1,14	80 137,67		0,48	
	[11.1.03.01-0063]
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3	0,51		0,0102	16 496,03	0,89	14 681,47		149,75	
	[11.1.03.06-0071]
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3	0,08		0,0016	5 764,42	1,29	7 436,1		11,9	
		Итого прямые затраты									4 049,79	
29.1	[11.1.01.10-0012]
	Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 70х12 мм
	м	660		13,2	75,2	1,29	97,01		1 280,53	
29.2	[01.7.04.07-0022]
	Комплект скобяных изделий для отдельных полотен однопольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в помещение
	компл	50		1	797,64	1,23	981,1		981,1	
29.3	[11.2.02.06-0002]
	Коробки дверные деревянные, размеры 94х45 мм
	м	315		6,3	175,96	1,52	267,46		1 685	
29.4	[11.2.02.07-0002]
	Полотна дверей деревянные глухие, высота 2000 мм, площадь 1,8 м2 (ПГ 20-9, ДГ 21-10), площадь 2,2 м2 (ПГ 20-11, ДГ 21-12)
	м2	85		1,7	952,34	1,52	1 447,56		2 460,85	
		ФОТ									3 817,18	
	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%					3 710,3	
	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%					1 784,53	
		Всего по позиции							797 605		15 952,1	
30	ГЭСН10-01-091-01
	Обработка деревянных конструкций антисептиком-антипиреном при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления
	100 м2	0,256		0,256						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,726656					537,23	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч	5,1	1,3225	1,726656			311,14		537,23	
	2	ЭМ									35	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,05888					18,21	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,12	1,4375	0,04416			548,43		24,22	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,12	1,4375	0,04416			318,26		14,05	
	[91.21.01-012]
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч	4,13	1,4375	1,51984	5,67	1,18	6,69		10,17	
	[91.06.06-046]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч	0,04	1,4375	0,01472	30,61	1,36	41,63		0,61	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,04	1,4375	0,01472			282,64		4,16	
	4	М									23,29	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,003		0,000768	35,71	0,58	20,71		0,02	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	1		0,256	56,11	1,62	90,9		23,27	
		Итого прямые затраты									613,73	
30.1	14.2.06.01-0002
	Антисептик-антипирен для древесины, для наружных и внутренних работ по обработке деревянных зданий и конструкций, усиленный антисептик с защитой от термитов, плотность при 20 °C 1,13-1,22 г/см3, температура при обработке от -15 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +80 °C
	кг	11,5		2,944			294,51		867,04	
		ФОТ									555,44	
	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%					539,89	
	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%					259,67	
		Всего по позиции							8 907,54		2 280,33	
31	ГЭСН15-04-025-01
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: обшивки стен и двери
	100 м2	0,116		0,116						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			8,161412					2 452,1	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч	53,2	1,3225	8,161412			300,45		2 452,1	
	2	ЭМ									7,4	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0150075					4,72	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,08	1,4375	0,01334			548,43		7,32	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,08	1,4375	0,01334			318,26		4,25	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0016675	37,32	1,36	50,76		0,08	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0016675			282,64		0,47	
	4	М									835,74	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,31		0,03596	56,11	1,62	90,9		3,27	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	0,84		0,09744	531,44	1,23	653,67		63,69	
	[14.5.11.01-0003]
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т	0,038		0,004408	24 995,33	1,42	35 493,37		156,45	
	[01.7.10.17-0141]
	Пемза
	кг	1,44		0,16704	2 507,62	1,23	3 084,37		515,21	
	[14.5.05.01-0002]
	Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90 % комбинированной)
	т	0,0091		0,0010556	78 632,99	1,17	92 000,6		97,12	
		Итого прямые затраты									3 299,96	
31.1	[14.4.02.04-0204]
	Краска по дереву
	т	0,0258		0,0029928	85 907,45	1,37	117 693,21		352,23	
		ФОТ									2 456,82	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					2 211,14	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					1 023,27	
		Всего по позиции							59 367,24		6 886,6	
32	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную
V=26,5*0,1	т	2,65		2,65			786,73		2 084,83	
		Всего по позиции									2 084,83	
33	49-1
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
V=26,5*0,9	т	23,85		23,85			59,29		1 414,07	
		Всего по позиции									1 414,07	
34	02-15-1-01-0017
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км
	т	26,5		26,5			186,89		4 952,59	
		Всего по позиции									4 952,59	
		Итого прямые затраты по разделу 1. Фасад, демонтажные работы			984 961,4	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			578 485,19	
		   эксплуатация машин и механизмов			4 217	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			2 122,75	
		   материальные ресурсы			391 684,97	
		   перевозка			8 451,49	
		Итого ФОТ (справочно)			580 607,94	
		Итого накладные расходы			539 472,66	
		Итого сметная прибыль			277 408,56	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 1. Фасад, демонтажные работы			1 801 842,62	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
		   затраты труда рабочих			1 954,1715051	
		   затраты труда машинистов			6,358021	
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 2. Отмостка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
35	ГЭСН01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3	0,1245		0,1245						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			22,04895					5 708,25	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	154	1,15	22,04895			258,89		5 708,25	
		Итого прямые затраты									5 708,25	
		ФОТ									5 708,25	
	Пр/812-001.2-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89%	0,9	80,1%					4 572,31	
	Пр/774-001.2; Приказ N 774/пр, п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40%	0,85	34%					1 940,81	
		Всего по позиции							98 163,61		12 221,37	
36	ГЭСН08-01-002-01
	Устройство основания песчаного толщ.200мм
	м3	8,3		8,3						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			7,4451					1 962,83	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч	0,78	1,15	7,4451			263,64		1 962,83	
	2	ЭМ									931,45	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,72625					265,64	
	91.06.05-057
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т
	маш.-ч	0,07	1,25	0,72625			1 214,19		881,81	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,07	1,25	0,72625			365,77		265,64	
	91.08.09-024
	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора
	маш.-ч	0,36	1,25	3,735			13,29		49,64	
	4	М									25,78	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,15		1,245	35,71	0,58	20,71		25,78	
		Итого прямые затраты									3 185,7	
36.1	[02.3.01.02-1104]
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3	1,1		9,13	573,7	1,01	579,44		5 290,29	
		ФОТ									2 228,47	
	Пр/812-008.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%					2 206,19	
	Пр/774-008.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%					1 307	
		Всего по позиции							1 444,48		11 989,18	
37	ГЭСН26-01-041-05
	Укладка утеплителя толщ.100мм
	м3	4,15		4,15						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			45,195575					14 062,15	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч	9,47	1,15	45,195575			311,14		14 062,15	
	2	ЭМ									916,26	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,608125					511,8	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,31	1,25	1,608125			548,43		881,94	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,31	1,25	1,608125			318,26		511,8	
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч	0,45	1,25	2,334375			14,7		34,32	
		Итого прямые затраты									15 490,21	
37.1	[12.2.05.06-1040]
	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, фундамент
	м3	1,02		4,233	7 166,06	1,62	11 609,02		49 140,98	
		ФОТ									14 573,95	
	Пр/812-020.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97%	0,9	87,3%					12 723,06	
	Пр/774-020.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55%	0,85	46,75%					6 813,32	
		Всего по позиции							20 281,34		84 167,57	
38	ГЭСН12-01-028-03
	Устройство гидроизоляции из ПВХ мембран методом свободной укладки
	100 м2	0,415		0,415						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,868595					248,59	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	1,82	1,15	0,868595			286,2		248,59	
	2	ЭМ									41,34	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0466875					16	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,03	1,25	0,0155625			548,43		8,53	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,03	1,25	0,0155625			318,26		4,95	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч	0,03	1,25	0,0155625			1 484,25		23,1	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,03	1,25	0,0155625			427,52		6,65	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,03	1,25	0,0155625	37,32	1,36	50,76		0,79	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,03	1,25	0,0155625			282,64		4,4	
	[91.17.04-001]
	Автоматы сварочные для полимерных покрытий, мощность 4,6 кВт
	маш.-ч	0,34	1,25	0,176375	42,84	1,18	50,55		8,92	
		Итого прямые затраты									305,93	
38.1	12.1.02.10-0146
	Мембрана 
	м2	114,093		47,348595			219,98		10 415,74	
		ФОТ									264,59	
	Пр/812-012.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Кровли	%	109%	0,9	98,1%					259,56	
	Пр/774-012.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Кровли	%	57%	0,85	48,45%					128,19	
		Всего по позиции							26 769,69		11 109,42	
39	ГЭСН06-01-001-16
	Устройство отмостки железобетонной
V=41,5*0,1/100	100 м3	0,0415		0,0415						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			8,542775					2 414,53	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	179	1,15	8,542775			282,64		2 414,53	
	2	ЭМ									1 200,4	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,4815501					624,94	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	1,35	1,25	0,0700313			548,43		38,41	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	1,35	1,25	0,0700313			318,26		22,29	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч	0,9	1,25	0,0466875			1 484,25		69,3	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,9	1,25	0,0466875			427,52		19,96	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,25	1,25	0,0129688			1 642,67		21,3	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,25	1,25	0,0129688			365,77		4,74	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч	4,3	1,25	0,2230625			21,94		4,89	
	[91.07.04-001]
	Вибраторы глубинные
	маш.-ч	9	1,25	0,466875	10,37	1,23	12,76		5,96	
	[91.05.01-017]
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч	26,06	1,25	1,3518625	622,62	1,26	784,5		1 060,54	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	26,06	1,25	1,3518625			427,52		577,95	
	4	М									99,14	
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т	0,002		0,000083	70 296,2	1,14	80 137,67		6,65	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,73		0,030295	35,71	0,58	20,71		0,63	
	[08.3.03.06-0002]
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т	0,0102		0,0004233	60 258,2	1,09	65 681,44		27,8	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг	5		0,2075	155,63	0,95	147,85		30,68	
	[11.1.03.06-0079]
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III
	м3	0,04		0,00166	5 764,42	1,29	7 436,1		12,34	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч	0,24		0,00996			6,88		0,07	
	[03.1.02.03-0011]
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т	0,01		0,000415	5 275,05	1,26	6 646,56		2,76	
	[01.7.07.12-0024]
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2	30		1,245	12,83	1,14	14,63		18,21	
		Итого прямые затраты									4 339,01	
39.1	[01.7.16.03-0021]
	Щит опалубки 
	м2	3,6		0,1494	9 969,16	1,13	11 265,15		1 683,01	
39.2	04.1.02.05-0007
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)
	м3	101,5		4,21225			5 650,75		23 802,37	
39.3	[08.1.02.17-0097]
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 100х100 мм
	м2	1 000		41,5	152,92	1,23	188,09		7 805,74	
		ФОТ									3 039,47	
	Пр/611-006.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102%	0,9	91,8%					2 790,23	
	Пр/774-006.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58%	0,85	49,3%					1 498,46	
		Всего по позиции							1 010 092,05		41 918,82	
		Итого прямые затраты по разделу 2. Отмостка			127 167,23	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			24 396,35	
		   эксплуатация машин и механизмов			3 089,45	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			1 418,38	
		   материальные ресурсы			98 263,05	
		   перевозка			0	
		Итого ФОТ (справочно)			25 814,73	
		Итого накладные расходы			22 551,35	
		Итого сметная прибыль			11 687,78	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 2. Отмостка			161 406,36	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
		   затраты труда рабочих			84,100995	
		   затраты труда машинистов			3,8626126	
	
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
				
		ВСЕГО строительные работы			1 938 553,35	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			1 101 586,03	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			593 428,46	
		      эксплуатация машин и механизмов			6 975,27	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			3 431,35	
		      материальные ресурсы			489 299,46	
		      перевозка			8 451,49	
		   Всего ФОТ (справочно)			596 859,81	
		   Всего накладные расходы			552 748,04	
		   Всего сметная прибыль			284 219,28	
				
		ВСЕГО монтажные работы			24 695,63	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			10 542,6	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			9 453,08	
		      эксплуатация машин и механизмов			331,18	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			109,78	
		      материальные ресурсы			648,56	
		   Всего ФОТ (справочно)			9 562,86	
		   Всего накладные расходы			9 275,97	
		   Всего сметная прибыль			4 877,06	
				
		ВСЕГО по смете			1 963 248,98	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			1 112 128,63	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			602 881,54	
		      эксплуатация машин и механизмов			7 306,45	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			3 541,13	
		      материальные ресурсы			489 948,02	
		      перевозка			8 451,49	
		   Всего ФОТ (справочно)			606 422,67	
		   Всего накладные расходы			562 024,01	
		   Всего сметная прибыль			289 096,34	
		   Всего оборудование			0	
		   Всего прочие затраты			0	
				
		Справочно		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   затраты труда рабочих			2 038,2725001	
		   затраты труда машинистов			10,2206336	
		Итого			1 963 248,98	
		Итого			1 963 248,98	
	(Приказ Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр п. 179(в редакции приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 года №557/пр))	Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты 	((1 938 553,35+24 695,63+0+0)*2%) = 39 264,98	2%	39 264,98	
		Итого			2 002 513,96	
		НДС	(2 002 513,96*20%) = 400 502,79	20%	400 502,79	
		Итого			2 403 016,75	
	
Составил:	 	С.М.Сорокина	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
Проверил:	 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]