"СОГЛАСОВАНО"		"УТВЕРЖДАЮ"	
		Директор МКУ "Городское хозяйство" 	
				С.О.Андреев	
Наименование программного продукта	SmetaWIZARD	
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Приказ Министерства строительства; архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 21.02.2023 № 414	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		
Наименование субъекта Российской Федерации	53. Новгородская область	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 58/9	
(наименование стройки)	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 58/9	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №	ЛС-22		
на капитальный ремонт фасада	
(наименование работ и затрат)	
Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание	ведомость объемов работ РП	
	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен в текущем уровне цен	1 квартал 2024 г.		
Сметная стоимость	1 884,45	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	494,02	тыс. руб.	
   в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	2,08	тыс. руб.	
   строительных работ	1 855,17	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1 613,8536379	чел.-ч	
   монтажных работ	29,28	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	6,1310885	чел.-ч	
   оборудования	0	тыс. руб.				
   прочих затрат	0	тыс. руб.				
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 1. Фасад, демонтажные работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСН08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2	6,5		6,5						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			373,936875					107 020,73	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	43,5	1,3225	373,936875			286,2		107 020,73	
	2	ЭМ									358,71	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,6540625					208,16	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,07	1,4375	0,6540625			548,43		358,71	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,07	1,4375	0,6540625			318,26		208,16	
	4	М									24 650,22	
	[11.1.03.01-0063]
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3	0,009		0,0585	16 496,03	0,89	14 681,47		858,87	
	[01.7.16.02-0002]
	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м
	т	0,035		0,2275	91 734,54	1,14	104 577,38		23 791,35	
		Итого прямые затраты									132 237,82	
1.1	[11.2.13.06-0013]
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2	3,4		22,1	625,83	1,53	957,52		21 161,19	
		ФОТ									107 228,89	
	Пр/812-008.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%					106 156,6	
	Пр/774-008.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%					62 889,74	
		Всего по позиции							49 606,98		322 445,35	
2	ГЭСНр67-01-003-01
	Демонтаж кабеля
	100 м	0,62		0,62						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,9768					1 547,33	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	9,64		5,9768			258,89		1 547,33	
	2	ЭМ									0,31	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0062					1,75	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,01		0,0062	37,32	1,36	50,76		0,31	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01		0,0062			282,64		1,75	
		Итого прямые затраты									1 549,39	
		ФОТ									1 549,08	
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы при ремонте	%	91%		91%					1 409,66	
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы при ремонте	%	48%		48%					743,56	
		Всего по позиции							5 971,95		3 702,61	
3	ГЭСН09-05-014-03
	Демонтаж вывесок
	шт	3		3						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.83 т.2 п.4	Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Металлические, металлокомпозитные, композитные конструкции (Кот=0,7; Кэм=0,7; Котм=0,7; Км=0; Коб=0; Кзт=0,7; Кзтм=0,7)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,29425					664,78	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	0,95	0,805	2,29425			289,76		664,78	
		Итого прямые затраты									664,78	
		ФОТ									664,78	
	Пр/611-009.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93%	0,9	83,7%					556,42	
	Пр/774-009.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62%	0,85	52,7%					350,34	
		Всего по позиции							523,85		1 571,54	
4	ГЭСНр58-01-003-01
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м	0,47		0,47						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,91855					1 273,36	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	9,1	1,15	4,91855			258,89		1 273,36	
	2	ЭМ									0,55	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,12	1,15	0,06486	6,62	1,28	8,47		0,55	
		Итого прямые затраты									1 273,91	
4.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,12		0,0564			0		0	
		ФОТ									1 273,36	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					1 146,02	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					585,75	
		Всего по позиции							6 395,06		3 005,68	
5	ГЭСНр62-04-011-01
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок (окон)
	м2	8,55		8,55						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,70285					1 427,65	
	1-100-16
	Средний разряд работы 1,6
	чел.-ч	0,58	1,15	5,70285			250,34		1 427,65	
		Итого прямые затраты									1 427,65	
		ФОТ									1 427,65	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					1 284,89	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					656,72	
		Всего по позиции							394,07		3 369,26	
6	ГЭСН46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и откосов
V=1,215+0,075	100 м2	1,29		1,29						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			33,85347					8 764,32	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	22,82	1,15	33,85347			258,89		8 764,32	
		Итого прямые затраты									8 764,32	
6.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,6		5,934			0		0	
		ФОТ									8 764,32	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91%		91%					7 975,53	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52%		52%					4 557,45	
		Всего по позиции							16 509,53		21 297,3	
7	ГЭСН46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен (ограды)
	100 м2	0,102		0,102						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,676786					692,99	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	22,82	1,15	2,676786			258,89		692,99	
		Итого прямые затраты									692,99	
7.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,6		0,4692			0		0	
		ФОТ									692,99	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91%		91%					630,62	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52%		52%					360,35	
		Всего по позиции							16 509,41		1 683,96	
8	ГЭСНр53-01-013-01
	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
	10 м	3,16		3,16						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			9,84814					2 923,81	
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч	2,71	1,15	9,84814			296,89		2 923,81	
	4	М									0,65	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,01		0,0316	35,71	0,58	20,71		0,65	
		Итого прямые затраты									2 924,46	
8.1	[04.3.01.09-0014]
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3	0,02		0,0632	3 778,62	1,23	4 647,7		293,73	
		ФОТ									2 923,81	
	Пр/812-087.0-1	НР Стены при ремонте	%	92%		92%					2 689,91	
	Пр/774-087.0	СП Стены при ремонте	%	52%		52%					1 520,38	
		Всего по позиции							2 350,78		7 428,48	
9	ГЭСНр58-01-010-01
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м	0,02		0,02						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,8464					239,23	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	36,8	1,15	0,8464			282,64		239,23	
	2	ЭМ									1,64	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00299					0,95	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,13	1,15	0,00299			548,43		1,64	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,13	1,15	0,00299			318,26		0,95	
	4	М									0,66	
	[08.3.03.06-0002]
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т	0,0005		0,00001	60 258,2	1,09	65 681,44		0,66	
		Итого прямые затраты									242,48	
9.1	[08.1.02.22-0001]
	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, толщина 0,5 мм, диаметр 140 мм
	м	114,5		2,29	196,34	1,2	235,61		539,55	
		ФОТ									240,18	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					216,16	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					110,48	
		Всего по позиции							55 433,5		1 108,67	
10	ГЭСНр62-04-005-01
	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов
	100 м2	1,674		1,674						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			34,26678					8 871,33	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	17,8	1,15	34,26678			258,89		8 871,33	
		Итого прямые затраты									8 871,33	
		ФОТ									8 871,33	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					7 984,2	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					4 080,81	
		Всего по позиции							12 506,77		20 936,34	
11	ГЭСНр68-02-004-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
V=11,1*0,1/100	100 м3	0,0111		0,0111						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,978575					545,12	
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч	155	1,15	1,978575			275,51		545,12	
	2	ЭМ									199,39	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,4984733					160,81	
	[91.01.02-004]
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч	1,55	1,15	0,0197858	1 299,64	1,19	1 546,57		30,6	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	1,55	1,15	0,0197858			427,52		8,46	
	[91.12.06-012]
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч	1,29	1,15	0,0164669	62,31	1,23	76,64		1,26	
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч	37,5	1,15	0,4786875			345,08		165,19	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	37,5	1,15	0,4786875			318,26		152,35	
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч	75	1,15	0,957375			2,44		2,34	
		Итого прямые затраты									905,32	
		ФОТ									705,93	
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство при ремонте	%	102%		102%					720,05	
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство при ремонте	%	54%		54%					381,2	
		Всего по позиции							180 772,07		2 006,57	
12	ГЭСНр68-02-004-05
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
V=3,4*0,1/100	100 м3	0,0034		0,0034						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,193545					51,95	
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч	49,5	1,15	0,193545			268,39		51,95	
	2	ЭМ									58,1	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0419543					17,94	
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч	2,87	1,15	0,0112217			1 075,58		12,07	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	2,87	1,15	0,0112217			427,52		4,8	
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.-ч	7,86	1,15	0,0307326			1 478,64		45,44	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	7,86	1,15	0,0307326			427,52		13,14	
	[91.12.06-012]
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч	1,98	1,15	0,0077418	62,31	1,23	76,64		0,59	
		Итого прямые затраты									127,99	
		ФОТ									69,89	
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство при ремонте	%	102%		102%					71,29	
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство при ремонте	%	54%		54%					37,74	
		Всего по позиции							69 711,76		237,02	
13	ГЭСН46-04-008-03
	Разборка покрытий кровель: из поликарбоната (козырек)
	100 м2	0,036		0,036						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,99872					517,45	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	55,52		1,99872			258,89		517,45	
	2	ЭМ									6,72	
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч	12,7		0,4572			14,7		6,72	
		Итого прямые затраты									524,17	
13.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	1,86		0,06696			0		0	
		ФОТ									517,45	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91%		91%					470,88	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52%		52%					269,07	
		Всего по позиции							35 114,44		1 264,12	
14	ГЭСН46-04-008-01
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (мягкая черепица)
	100 м2	0,036		0,036						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,51768					134,02	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	14,38		0,51768			258,89		134,02	
	2	ЭМ									3,29	
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч	6,22		0,22392			14,7		3,29	
		Итого прямые затраты									137,31	
		ФОТ									134,02	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91%		91%					121,96	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52%		52%					69,69	
		Всего по позиции							9 137,78		328,96	
15	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2	0,1		0,1						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,6149625					195,72	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч	4,65	1,3225	0,6149625			318,26		195,72	
	2	ЭМ									0,86	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,002875					0,87	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0014375			548,43		0,79	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0014375			318,26		0,46	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0014375	37,32	1,36	50,76		0,07	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0014375			282,64		0,41	
	4	М									0,91	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,01	56,11	1,62	90,9		0,91	
		Итого прямые затраты									198,36	
15.1	[14.4.01.02-0012]
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг	10,3		1,03	68,29	1,42	96,97		99,88	
		ФОТ									196,59	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					176,93	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					81,88	
		Всего по позиции							5 570,5		557,05	
16	ГЭСНр53-01-014-03
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2	0,1		0,1						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			69,7935					18 897,29	
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч	606,9	1,15	69,7935			270,76		18 897,29	
	2	ЭМ									341,38	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,23					98,33	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч	2	1,15	0,23			1 484,25		341,38	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	2	1,15	0,23			427,52		98,33	
	4	М									2 755,83	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	1,15		0,115	35,71	0,58	20,71		2,38	
	[04.3.01.12-0003]
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50
	м3	5,8		0,58	3 859,62	1,23	4 747,33		2 753,45	
		Итого прямые затраты									22 092,83	
16.1	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150
	1000 шт	10,33		1,033			15 496,86		16 008,26	
16.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	51,3		5,13			0		0	
		ФОТ									18 995,62	
	Пр/812-087.0-1	НР Стены при ремонте	%	92%		92%					17 475,97	
	Пр/774-087.0	СП Стены при ремонте	%	52%		52%					9 877,72	
		Всего по позиции							654 547,8		65 454,78	
17	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен перед штукатуркой
	100 м2	1,2308		1,2308						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			7,5689585					2 408,9	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч	4,65	1,3225	7,5689585			318,26		2 408,9	
	2	ЭМ									10,6	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0353856					10,63	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0176928			548,43		9,7	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0176928			318,26		5,63	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0176928	37,32	1,36	50,76		0,9	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0176928			282,64		5	
	4	М									11,19	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,12308	56,11	1,62	90,9		11,19	
		Итого прямые затраты									2 441,32	
17.1	[14.4.01.10-0003]
	Грунтовка на силикатной основе для минеральных оснований перед наложением тонкослойных силикатных штукатурных покрытий и красок
	кг	10,3		12,67724	228,11	1,19	271,45		3 441,24	
		ФОТ									2 419,53	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					2 177,58	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					1 007,73	
		Всего по позиции							7 367,46		9 067,87	
18	ГЭСН15-02-031-01
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
	100 м2	0,075		0,075						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			17,7545625					5 460,95	
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч	179	1,3225	17,7545625			307,58		5 460,95	
	2	ЭМ									11,27	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,2220938					62,77	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	2,06	1,4375	0,2220938	37,32	1,36	50,76		11,27	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	2,06	1,4375	0,2220938			282,64		62,77	
	4	М									1 376,96	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	4,4		0,33	3 392,36	1,23	4 172,6		1 376,96	
		Итого прямые затраты									6 911,95	
		ФОТ									5 523,72	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					4 971,35	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					2 300,63	
		Всего по позиции							189 119,07		14 183,93	
19	ГЭСН15-02-002-01
	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких 
V=0.971-0,075	100 м2	0,896		0,896						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			119,68096					39 226,63	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч	101	1,3225	119,68096			327,76		39 226,63	
	2	ЭМ									68,59	
	[91.06.03-061]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч	1,25	1,4375	1,61	8,84	1,28	11,32		18,23	
	[91.07.07-011]
	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч
	маш.-ч	2,4	1,4375	3,0912	13,69	1,19	16,29		50,36	
	4	М									9 540,05	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,3136	35,71	0,58	20,71		6,49	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	2,55		2,2848	3 392,36	1,23	4 172,6		9 533,56	
		Итого прямые затраты									48 835,27	
		ФОТ									39 226,63	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					35 303,97	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					16 337,89	
		Всего по позиции							112 139,65		100 477,13	
20	ГЭСН15-02-036-01
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (цоколь)
	100 м2	0,335		0,335						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			50,9493125					15 489,1	
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч	115	1,3225	50,9493125			304,01		15 489,1	
	2	ЭМ									142,53	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,6934501					201,6	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,14	1,4375	0,0674188			1 642,67		110,75	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,14	1,4375	0,0674188			365,77		24,66	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	1,3	1,4375	0,6260313	37,32	1,36	50,76		31,78	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	1,3	1,4375	0,6260313			282,64		176,94	
	4	М									20 632,54	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,01		0,00335	35,71	0,58	20,71		0,07	
	[03.2.01.01-0001]
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)
	т	0,013		0,004355	4 800,85	1,45	6 961,23		30,32	
	[01.7.07.29-0111]
	Пакля смоляная пропитанная
	кг	12		4,02	92,95	1,23	114,33		459,61	
	[08.1.02.17-0161]
	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм
	м2	108		36,18	353,61	1,23	434,94		15 736,13	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	3,1		1,0385	3 392,36	1,23	4 172,6		4 333,25	
	[01.7.15.06-0121]
	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм
	т	0,0025		0,0008375	76 630,4	1,14	87 358,66		73,16	
		Итого прямые затраты									36 465,77	
		ФОТ									15 690,7	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					14 121,63	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					6 535,18	
		Всего по позиции							170 515,16		57 122,58	
21	ГЭСН15-02-004-01
	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников: прямолинейных
V=0,78+0,045	100 м2	0,825		0,825						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			464,792625					161 171,49	
	1-100-46
	Средний разряд работы 4,6
	чел.-ч	426	1,3225	464,792625			346,76		161 171,49	
	2	ЭМ									292,66	
	[91.06.03-061]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч	21,8	1,4375	25,8534375	8,84	1,28	11,32		292,66	
	4	М									39 955,7	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	1,4		1,155	35,71	0,58	20,71		23,92	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	11,6		9,57	3 392,36	1,23	4 172,6		39 931,78	
		Итого прямые затраты									201 419,85	
		ФОТ									161 171,49	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					145 054,34	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					67 127,93	
		Всего по позиции							501 335,9		413 602,12	
22	ГЭСНр61-04-001-02
	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов
	100 м2	2,131		2,131						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			75,48002					21 602,38	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	30,8	1,15	75,48002			286,2		21 602,38	
	2	ЭМ									2,08	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,1	1,15	0,245065	6,62	1,28	8,47		2,08	
	4	М									267,19	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,01		0,02131	35,71	0,58	20,71		0,44	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	0,03		0,06393	3 392,36	1,23	4 172,6		266,75	
		Итого прямые затраты									21 871,65	
		ФОТ									21 602,38	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					19 226,12	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					9 505,05	
		Всего по позиции							23 746,04		50 602,82	
23	ГЭСН12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
V=82*0,35/100	100 м2	0,287		0,287						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			36,892989					10 427,43	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	97,2	1,3225	36,892989			282,64		10 427,43	
	2	ЭМ									80,57	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,1113919					44,47	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,07	1,4375	0,0288794			548,43		15,84	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,07	1,4375	0,0288794			318,26		9,19	
	[91.05.01-017]
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч	0,2	1,4375	0,0825125	622,62	1,26	784,5		64,73	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,2	1,4375	0,0825125			427,52		35,28	
	4	М									16 487,64	
	[08.3.05.05-0051]
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т	0,57		0,16359	91 285	1,06	96 762,1		15 829,31	
	[01.7.15.06-0022]
	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм
	кг	4		1,148	72,97	1,14	83,19		95,5	
	[08.3.03.05-0002]
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм
	т	0,012		0,003444	149 930,17	1,09	163 423,89		562,83	
		Итого прямые затраты									27 040,11	
		ФОТ									10 471,9	
	Пр/812-012.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Кровли	%	109%	0,9	98,1%					10 272,93	
	Пр/774-012.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Кровли	%	57%	0,85	48,45%					5 073,64	
		Всего по позиции							147 688,78		42 386,68	
24	ГЭСН15-04-011-02
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная
	100 м2	6,695		6,695						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			165,5723713					46 797,38	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	18,7	1,3225	165,5723713			282,64		46 797,38	
	2	ЭМ									603,41	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,0586469					336,92	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,11	1,4375	1,0586469			548,43		580,59	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,11	1,4375	1,0586469			318,26		336,92	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,28	1,4375	2,6947375	6,62	1,28	8,47		22,82	
	4	М									36 607,88	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,075		0,502125	35,71	0,58	20,71		10,4	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,01		0,06695	56,11	1,62	90,9		6,09	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	0,06		0,4017	3 392,36	1,23	4 172,6		1 676,13	
	[01.8.01.07-0001]
	Стекло жидкое калийное
	т	0,0532		0,356174	40 136,1	1,89	75 857,23		27 018,37	
	[14.4.01.10-0003]
	Грунтовка на силикатной основе для минеральных оснований перед наложением тонкослойных силикатных штукатурных покрытий и красок
	кг	2,3		15,3985	228,11	1,19	271,45		4 179,92	
	[01.7.10.17-0141]
	Пемза
	кг	0,18		1,2051	2 507,62	1,23	3 084,37		3 716,97	
		Итого прямые затраты									84 345,59	
24.1	[14.3.02.05-0105]
	Краска силикатная для декоративных и реставрационных работ на наружных минеральных поверхностях зданий, расход (гладкое основание/шероховатое основание) 0,12-0,20/0,20-0,28 л/м2
	л	20		133,9	519,88	1,17	608,26		81 446,01	
		ФОТ									47 134,3	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					42 420,87	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					19 631,44	
		Всего по позиции							34 031,95		227 843,91	
25	ГЭСН15-04-025-05
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов
	100 м2	0,0855		0,0855						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			14,2472925					4 280,6	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч	126	1,3225	14,2472925			300,45		4 280,6	
	2	ЭМ									6,13	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0122907					3,87	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,09	1,4375	0,0110616			548,43		6,07	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,09	1,4375	0,0110616			318,26		3,52	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0012291	37,32	1,36	50,76		0,06	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0012291			282,64		0,35	
	4	М									563,98	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,31		0,026505	56,11	1,62	90,9		2,41	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	0,84		0,07182	531,44	1,23	653,67		46,95	
	[14.5.11.01-0003]
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т	0,039		0,0033345	24 995,33	1,42	35 493,37		118,35	
	[01.7.10.17-0141]
	Пемза
	кг	1,44		0,12312	2 507,62	1,23	3 084,37		379,75	
	[14.5.05.01-0002]
	Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90 % комбинированной)
	т	0,0021		0,0001796	78 632,99	1,17	92 000,6		16,52	
		Итого прямые затраты									4 854,58	
25.1	[14.4.02.04-0204]
	Краска по дереву
	т	0,02544		0,0021751	85 907,45	1,37	117 693,21		255,99	
		ФОТ									4 284,47	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					3 856,02	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					1 784,48	
		Всего по позиции							125 743,51		10 751,07	
26	ГЭСН15-04-025-01
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен (доски)
	100 м2	0,041		0,041						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,884637					866,69	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч	53,2	1,3225	2,884637			300,45		866,69	
	2	ЭМ									2,62	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0053044					1,67	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,08	1,4375	0,004715			548,43		2,59	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,08	1,4375	0,004715			318,26		1,5	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0005894	37,32	1,36	50,76		0,03	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0005894			282,64		0,17	
	4	М									295,4	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,31		0,01271	56,11	1,62	90,9		1,16	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	0,84		0,03444	531,44	1,23	653,67		22,51	
	[14.5.11.01-0003]
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т	0,038		0,001558	24 995,33	1,42	35 493,37		55,3	
	[01.7.10.17-0141]
	Пемза
	кг	1,44		0,05904	2 507,62	1,23	3 084,37		182,1	
	[14.5.05.01-0002]
	Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90 % комбинированной)
	т	0,0091		0,0003731	78 632,99	1,17	92 000,6		34,33	
		Итого прямые затраты									1 166,38	
26.1	[14.4.02.04-0204]
	Краска по дереву
	т	0,0258		0,0010578	85 907,45	1,37	117 693,21		124,5	
		ФОТ									868,36	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					781,52	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					361,67	
		Всего по позиции							59 367,56		2 434,07	
27	ГЭСН12-01-007-08
	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов (козырек с примыканием к фасаду)
	100 м2	0,095		0,095						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			8,7148725					2 618,38	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч	79,77	1,15	8,7148725			300,45		2 618,38	
	2	ЭМ									61,7	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0748125					30,29	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,13	1,25	0,0154375			548,43		8,47	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,13	1,25	0,0154375			318,26		4,91	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч	0,08	1,25	0,0095			1 484,25		14,1	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,08	1,25	0,0095			427,52		4,06	
	[91.05.01-017]
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч	0,42	1,25	0,049875	622,62	1,26	784,5		39,13	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,42	1,25	0,049875			427,52		21,32	
	4	М									7 387,32	
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т	0,006		0,00057	70 296,2	1,14	80 137,67		45,68	
	[08.1.02.11-0001]
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т	0,052		0,00494	55 898,18	1,52	84 965,23		419,73	
	[11.1.03.06-0078]
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II
	м3	1,8		0,171	10 082,68	1,29	13 006,66		2 224,14	
	[01.7.15.06-0022]
	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм
	кг	1,1		0,1045	72,97	1,14	83,19		8,69	
	[08.3.05.05-1506]
	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм
	м2	115,7894736		11	526,27	0,81	426,28		4 689,08	
		Итого прямые затраты									10 097,69	
		ФОТ									2 648,67	
	Пр/812-012.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Кровли	%	109%	0,9	98,1%					2 598,35	
	Пр/774-012.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Кровли	%	57%	0,85	48,45%					1 283,28	
		Всего по позиции							147 150,74		13 979,32	
28	ГЭСНм08-02-401-01
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (кабель ранее снятый)
	100 м	0,62		0,62						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			29,43264					9 157,67	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч	41,28	1,15	29,43264			311,14		9 157,67	
	2	ЭМ									320,83	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,2852					106,34	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,2	1,15	0,1426			548,43		78,21	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,2	1,15	0,1426			318,26		45,38	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч	0,2	1,15	0,1426			1 484,25		211,65	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,2	1,15	0,1426			427,52		60,96	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч	1,98	1,15	1,41174			21,94		30,97	
	4	М									469,02	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг	1,75		1,085	155,63	0,95	147,85		160,42	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг	0,4		0,248	79,88	1,37	109,44		27,14	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч	0,7712		0,478144			6,88		3,29	
	[01.7.15.14-0165]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т	0,00037		0,0002294	99 190,96	1,14	113 077,69		25,94	
	[01.7.15.07-0014]
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт	1		0,62	41,71	1,14	47,55		29,48	
	[01.7.06.07-0002]
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м	0,3		0,186	37,71	1,47	55,43		10,31	
	[01.7.15.10-0052]
	Скобы стальные монтажные двухлапковые (СД), закрепляемый диаметр 27 мм
	10 шт	5		3,1	60,11	1,14	68,53		212,44	
		Итого прямые затраты									10 053,86	
28.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					159,26	
		ФОТ									9 264,01	
	Пр/611-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%					8 986,09	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%					4 724,65	
		Всего по позиции							38 586,87		23 923,86	
29	ГЭСН09-05-014-03
	Установка вывесок
	шт	3		3						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,769125					1 092,14	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	0,95	1,3225	3,769125			289,76		1 092,14	
	4	М									11,06	
	[01.7.15.14-0310]
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 16 мм
	кг	0,01		0,03	323,53	1,14	368,82		11,06	
		Итого прямые затраты									1 103,2	
29.1	20.3.04.02
	вывески, ранее снятые
	шт	1		3			0		0	
		ФОТ									1 092,14	
	Пр/611-009.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93%	0,9	83,7%					914,12	
	Пр/774-009.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62%	0,85	52,7%					575,56	
		Всего по позиции							864,29		2 592,88	
Ограда	
30	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен перед штукатуркой
	100 м2	0,102		0,102						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,6272618					199,63	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч	4,65	1,3225	0,6272618			318,26		199,63	
	2	ЭМ									0,87	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0029326					0,88	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0014663			548,43		0,8	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0014663			318,26		0,47	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0014663	37,32	1,36	50,76		0,07	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0014663			282,64		0,41	
	4	М									0,93	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,0102	56,11	1,62	90,9		0,93	
		Итого прямые затраты									202,31	
30.1	[14.4.01.10-0003]
	Грунтовка на силикатной основе для минеральных оснований перед наложением тонкослойных силикатных штукатурных покрытий и красок
	кг	10,3		1,0506	228,11	1,19	271,45		285,19	
		ФОТ									200,51	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					180,46	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					83,51	
		Всего по позиции							7 367,35		751,47	
31	ГЭСН15-02-002-01
	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких 
	100 м2	0,04		0,04						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,3429					1 751,19	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч	101	1,3225	5,3429			327,76		1 751,19	
	2	ЭМ									3,06	
	[91.06.03-061]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч	1,25	1,4375	0,071875	8,84	1,28	11,32		0,81	
	[91.07.07-011]
	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч
	маш.-ч	2,4	1,4375	0,138	13,69	1,19	16,29		2,25	
	4	М									425,9	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,014	35,71	0,58	20,71		0,29	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	2,55		0,102	3 392,36	1,23	4 172,6		425,61	
		Итого прямые затраты									2 180,15	
		ФОТ									1 751,19	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					1 576,07	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					729,37	
		Всего по позиции							112 139,75		4 485,59	
32	ГЭСН15-02-036-01
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
	100 м2	0,062		0,062						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			9,429425					2 866,64	
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч	115	1,3225	9,429425			304,01		2 866,64	
	2	ЭМ									26,38	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,12834					37,31	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,14	1,4375	0,0124775			1 642,67		20,5	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,14	1,4375	0,0124775			365,77		4,56	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	1,3	1,4375	0,1158625	37,32	1,36	50,76		5,88	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	1,3	1,4375	0,1158625			282,64		32,75	
	4	М									3 818,55	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,01		0,00062	35,71	0,58	20,71		0,01	
	[03.2.01.01-0001]
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)
	т	0,013		0,000806	4 800,85	1,45	6 961,23		5,61	
	[01.7.07.29-0111]
	Пакля смоляная пропитанная
	кг	12		0,744	92,95	1,23	114,33		85,06	
	[08.1.02.17-0161]
	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм
	м2	108		6,696	353,61	1,23	434,94		2 912,36	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	3,1		0,1922	3 392,36	1,23	4 172,6		801,97	
	[01.7.15.06-0121]
	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм
	т	0,0025		0,000155	76 630,4	1,14	87 358,66		13,54	
		Итого прямые затраты									6 748,88	
		ФОТ									2 903,95	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					2 613,56	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					1 209,5	
		Всего по позиции							170 515,16		10 571,94	
33	ГЭСН15-04-011-02
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная
	100 м2	0,22		0,22						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,440765					1 537,78	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	18,7	1,3225	5,440765			282,64		1 537,78	
	2	ЭМ									19,83	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0347875					11,07	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,11	1,4375	0,0347875			548,43		19,08	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,11	1,4375	0,0347875			318,26		11,07	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,28	1,4375	0,08855	6,62	1,28	8,47		0,75	
	4	М									1 202,94	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,075		0,0165	35,71	0,58	20,71		0,34	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,01		0,0022	56,11	1,62	90,9		0,2	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	0,06		0,0132	3 392,36	1,23	4 172,6		55,08	
	[01.8.01.07-0001]
	Стекло жидкое калийное
	т	0,0532		0,011704	40 136,1	1,89	75 857,23		887,83	
	[14.4.01.10-0003]
	Грунтовка на силикатной основе для минеральных оснований перед наложением тонкослойных силикатных штукатурных покрытий и красок
	кг	2,3		0,506	228,11	1,19	271,45		137,35	
	[01.7.10.17-0141]
	Пемза
	кг	0,18		0,0396	2 507,62	1,23	3 084,37		122,14	
		Итого прямые затраты									2 771,62	
33.1	[14.3.02.05-0105]
	Краска силикатная для декоративных и реставрационных работ на наружных минеральных поверхностях зданий, расход (гладкое основание/шероховатое основание) 0,12-0,20/0,20-0,28 л/м2
	л	20		4,4	519,88	1,17	608,26		2 676,34	
		ФОТ									1 548,85	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					1 393,97	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					645,1	
		Всего по позиции							34 031,95		7 487,03	
34	ГЭСН13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками решетки
	м2	1,5		1,5						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,5525					438,8	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	0,9	1,15	1,5525			282,64		438,8	
		Итого прямые затраты									438,8	
		ФОТ									438,8	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%					371,22	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%					190,22	
		Всего по позиции							666,83		1 000,24	
35	ГЭСН13-03-002-17
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной
	100 м2	0,015		0,015						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,0813338					26,27	
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч	4,1	1,3225	0,0813338			323,01		26,27	
	2	ЭМ									0,77	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0004312					0,15	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0002156			548,43		0,12	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0002156			318,26		0,07	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0002156			1 642,67		0,35	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0002156			365,77		0,08	
	[91.21.01-012]
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч	2,1	1,4375	0,0452813	5,67	1,18	6,69		0,3	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0002156	6,62	1,28	8,47		0	
	4	М									85,51	
	[14.5.09.07-0030]
	Растворитель Р-4
	т	0,00075		0,0000113	98 526,45	1,18	116 261,21		1,31	
	[14.4.01.20-0012]
	Грунтовка антикоррозионная цинконаполненная быстросохнущая для преобразования ржавчины и окалины
	т	0,015		0,000225	314 474,93	1,19	374 225,17		84,2	
		Итого прямые затраты									112,7	
		ФОТ									26,42	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%					22,35	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%					11,45	
		Всего по позиции							9 766,67		146,5	
36	ГЭСН13-03-004-27
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской ЦХСК-1467
	100 м2	0,015		0,015						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,042849					12,87	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч	2,16	1,3225	0,042849			300,45		12,87	
	2	ЭМ									0,59	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0004312					0,15	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0002156			548,43		0,12	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0002156			318,26		0,07	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0002156			1 642,67		0,35	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0002156			365,77		0,08	
	[91.21.01-012]
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч	0,85	1,4375	0,0183281	5,67	1,18	6,69		0,12	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,02	1,4375	0,0004313	6,62	1,28	8,47		0	
	4	М									112,63	
	[14.5.09.07-0030]
	Растворитель Р-4
	т	0,001		0,000015	98 526,45	1,18	116 261,21		1,74	
	[14.4.01.20-0001]
	Грунтовка антикоррозионная цинконаполненная с модифицированным химически стойким каучуком
	т	0,02		0,0003	310 621,85	1,19	369 640		110,89	
		Итого прямые затраты									126,24	
		ФОТ									13,02	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%					11,01	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%					5,64	
		Всего по позиции							9 526		142,89	
37	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную
V=15,2*0,1	т	1,52		1,52			786,73		1 195,83	
		Всего по позиции									1 195,83	
38	49-1
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
V=15,2*0,9	т	13,68		13,68			59,29		811,09	
		Всего по позиции									811,09	
39	02-15-1-01-0017
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км
	т	15,2		15,2			186,89		2 840,73	
		Всего по позиции									2 840,73	
		Итого прямые затраты по разделу 1. Фасад, демонтажные работы			783 161,82	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			481 200	
		   эксплуатация машин и механизмов			2 625,44	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			1 336,93	
		   материальные ресурсы			293 151,8	
		   перевозка			4 847,65	
		Итого ФОТ (справочно)			482 536,93	
		Итого накладные расходы			445 940,62	
		Итого сметная прибыль			225 696,8	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 1. Фасад, демонтажные работы			1 454 799,24	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
		   затраты труда рабочих			1 569,6752839	
		   затраты труда машинистов			4,1020535	
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 2. Отмостка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
40	ГЭСН01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3	0,0654		0,0654						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			11,58234					2 998,55	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	154	1,15	11,58234			258,89		2 998,55	
		Итого прямые затраты									2 998,55	
		ФОТ									2 998,55	
	Пр/812-001.2-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89%	0,9	80,1%					2 401,84	
	Пр/774-001.2; Приказ N 774/пр, п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40%	0,85	34%					1 019,51	
		Всего по позиции							98 163,61		6 419,9	
41	ГЭСН08-01-002-01
	Устройство основания песчаного толщ.200мм
	м3	4,36		4,36						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,91092					1 031,07	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч	0,78	1,15	3,91092			263,64		1 031,07	
	2	ЭМ									489,28	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,3815					139,54	
	91.06.05-057
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т
	маш.-ч	0,07	1,25	0,3815			1 214,19		463,21	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,07	1,25	0,3815			365,77		139,54	
	91.08.09-024
	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора
	маш.-ч	0,36	1,25	1,962			13,29		26,07	
	4	М									13,54	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,15		0,654	35,71	0,58	20,71		13,54	
		Итого прямые затраты									1 673,43	
41.1	[02.3.01.02-1104]
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3	1,1		4,796	573,7	1,01	579,44		2 778,99	
		ФОТ									1 170,61	
	Пр/812-008.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%					1 158,9	
	Пр/774-008.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%					686,56	
		Всего по позиции							1 444,47		6 297,88	
42	ГЭСН26-01-041-05
	Укладка утеплителя толщ.100мм
	м3	2,18		2,18						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			23,74129					7 386,86	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч	9,47	1,15	23,74129			311,14		7 386,86	
	2	ЭМ									481,32	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,84475					268,85	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,31	1,25	0,84475			548,43		463,29	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,31	1,25	0,84475			318,26		268,85	
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч	0,45	1,25	1,22625			14,7		18,03	
		Итого прямые затраты									8 137,03	
42.1	[12.2.05.06-1040]
	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, фундамент
	м3	1,02		2,2236	7 166,06	1,62	11 609,02		25 813,82	
		ФОТ									7 655,71	
	Пр/812-020.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97%	0,9	87,3%					6 683,43	
	Пр/774-020.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55%	0,85	46,75%					3 579,04	
		Всего по позиции							20 281,34		44 213,32	
43	ГЭСН12-01-028-03
	Устройство гидроизоляции из ПВХ мембран методом свободной укладки
	100 м2	0,218		0,218						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,456274					130,59	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	1,82	1,15	0,456274			286,2		130,59	
	2	ЭМ									21,7	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,024525					8,4	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,03	1,25	0,008175			548,43		4,48	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,03	1,25	0,008175			318,26		2,6	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч	0,03	1,25	0,008175			1 484,25		12,13	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,03	1,25	0,008175			427,52		3,49	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,03	1,25	0,008175	37,32	1,36	50,76		0,41	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,03	1,25	0,008175			282,64		2,31	
	[91.17.04-001]
	Автоматы сварочные для полимерных покрытий, мощность 4,6 кВт
	маш.-ч	0,34	1,25	0,09265	42,84	1,18	50,55		4,68	
		Итого прямые затраты									160,69	
43.1	12.1.02.10-0146
	Мембрана 
	м2	114,093		24,872274			219,98		5 471,4	
		ФОТ									138,99	
	Пр/812-012.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Кровли	%	109%	0,9	98,1%					136,35	
	Пр/774-012.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Кровли	%	57%	0,85	48,45%					67,34	
		Всего по позиции							26 769,63		5 835,78	
44	ГЭСН06-01-001-16
	Устройство отмостки железобетонной
V=21,8*0,1/100	100 м3	0,0218		0,0218						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,48753					1 268,36	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	179	1,15	4,48753			282,64		1 268,36	
	2	ЭМ									630,57	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,77826					328,28	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	1,35	1,25	0,0367875			548,43		20,18	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	1,35	1,25	0,0367875			318,26		11,71	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч	0,9	1,25	0,024525			1 484,25		36,4	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,9	1,25	0,024525			427,52		10,48	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,25	1,25	0,0068125			1 642,67		11,19	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,25	1,25	0,0068125			365,77		2,49	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч	4,3	1,25	0,117175			21,94		2,57	
	[91.07.04-001]
	Вибраторы глубинные
	маш.-ч	9	1,25	0,24525	10,37	1,23	12,76		3,13	
	[91.05.01-017]
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч	26,06	1,25	0,710135	622,62	1,26	784,5		557,1	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	26,06	1,25	0,710135			427,52		303,6	
	4	М									52,09	
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т	0,002		0,0000436	70 296,2	1,14	80 137,67		3,49	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,73		0,015914	35,71	0,58	20,71		0,33	
	[08.3.03.06-0002]
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т	0,0102		0,0002224	60 258,2	1,09	65 681,44		14,61	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг	5		0,109	155,63	0,95	147,85		16,12	
	[11.1.03.06-0079]
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III
	м3	0,04		0,000872	5 764,42	1,29	7 436,1		6,48	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч	0,24		0,005232			6,88		0,04	
	[03.1.02.03-0011]
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т	0,01		0,000218	5 275,05	1,26	6 646,56		1,45	
	[01.7.07.12-0024]
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2	30		0,654	12,83	1,14	14,63		9,57	
		Итого прямые затраты									2 279,3	
44.1	[01.7.16.03-0021]
	Щит опалубки 
	м2	3,6		0,07848	9 969,16	1,13	11 265,15		884,09	
44.2	04.1.02.05-0007
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)
	м3	101,5		2,2127			5 650,75		12 503,41	
44.3	[08.1.02.17-0097]
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 100х100 мм
	м2	1 000		21,8	152,92	1,23	188,09		4 100,36	
		ФОТ									1 596,64	
	Пр/611-006.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102%	0,9	91,8%					1 465,72	
	Пр/774-006.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58%	0,85	49,3%					787,14	
		Всего по позиции							1 010 092,66		22 020,02	
		Итого прямые затраты по разделу 2. Отмостка			66 801,07	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			12 815,43	
		   эксплуатация машин и механизмов			1 622,87	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			745,07	
		   материальные ресурсы			51 617,7	
		   перевозка			0	
		Итого ФОТ (справочно)			13 560,5	
		Итого накладные расходы			11 846,24	
		Итого сметная прибыль			6 139,59	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 2. Отмостка			84 786,9	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
		   затраты труда рабочих			44,178354	
		   затраты труда машинистов			2,029035	
	
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
				
		ВСЕГО строительные работы			1 515 662,28	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			839 749,77	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			484 857,76	
		      эксплуатация машин и механизмов			3 927,48	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			1 975,66	
		      материальные ресурсы			344 141,22	
		      перевозка			4 847,65	
		   Всего ФОТ (справочно)			486 833,42	
		   Всего накладные расходы			448 800,77	
		   Всего сметная прибыль			227 111,74	
				
		ВСЕГО монтажные работы			23 923,86	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			10 213,12	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			9 157,67	
		      эксплуатация машин и механизмов			320,83	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			106,34	
		      материальные ресурсы			628,28	
		   Всего ФОТ (справочно)			9 264,01	
		   Всего накладные расходы			8 986,09	
		   Всего сметная прибыль			4 724,65	
				
		ВСЕГО по смете			1 539 586,14	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			849 962,89	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			494 015,43	
		      эксплуатация машин и механизмов			4 248,31	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			2 082	
		      материальные ресурсы			344 769,5	
		      перевозка			4 847,65	
		   Всего ФОТ (справочно)			496 097,43	
		   Всего накладные расходы			457 786,86	
		   Всего сметная прибыль			231 836,39	
		   Всего оборудование			0	
		   Всего прочие затраты			0	
				
		Справочно		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   затраты труда рабочих			1 613,8536379	
		   затраты труда машинистов			6,1310885	
		Итого			1 539 586,14	
		Итого			1 539 586,14	
	(Приказ Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр п. 179(в редакции приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 года №557/пр))	Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты 	((1 515 662,28+23 923,86+0+0)*2%) = 30 791,73	2%	30 791,73	
		Итого			1 570 377,87	
		НДС	(1 570 377,87*20%) = 314 075,57	20%	314 075,57	
		Итого			1 884 453,44	
	
Составил:	 	С.М.Сорокина	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
Проверил:	 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]